嵊州市“越乡名村”-蒋镇村培育建设项目-党群服务中心等建设工程编制依据及说明
本工程参考造价由招标人根据国家、省现行规定的工程量计算规则及招标文件规定的计价方法和要求组织编制。招标人应当在招标文件中将审定后工程预算总价作为招标文件的组成部分进行公开。其编制依据如下：

一、编制依据：

（一）、工程量计算：根据现行有关工程量计算规则及业主送审的设计施工图纸和其他相关资料计算工程量。

（二）、编制依据：根据GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》。
（三）、定额及取费：《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）计取，施工组织措施费（仅计算安全文明施工基本费、冬雨季施工增加费），企业管理费、利润依据文件要求各专业工程的定额弹性区间值的中值计算，规费、税金按定额和文件标准值计算，暂列金额按税前造价的5%计取。

（四）、主要材料价格及人工工日工资

主要材料价格按2023年第1期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区除税信息价及同期《浙江造价信息》中发布的除税信息价计取。信息价未发布的主要材料与设备价格按市场一般品牌的除税价计。信息价未发布的相关辅助材料价格、其他机械费等，根据相关文件规定，定额价乘系数1.02调整。人工工日工资按2023年第1期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的信息价计取。

（五）、其他说明

1、独立基础、地梁垫层厚度按大样图标注100mm厚计算；

2、挑檐板、雨蓬屋面做法按瓦屋面做法计算；内檐沟面层做法按平屋面做法计算；

3、2#楼一层1-7轴/D-G轴架空处图纸未明确做法，按土方回填考虑；

4、2#消防水池无集水井、排水沟、吸水槽结构节点，暂按常规计算；

5、2#楼石膏板吊顶没有设计高度，石膏板吊顶处墙面抹灰、涂料工程量暂计算至结构板底，结算时按实计算；

6、本预算大型机械设备进出场及安拆暂按自升式塔式起重机1台计入2#楼；履带式挖掘机2台计入2#楼，结算按实计算。

7、4#楼门窗表及门窗大样尺寸有误，预算暂按平面门窗编号尺寸计算；

8、4#卫生间墙面无具体做法，参照2#楼卫生间墙面做法计入预算；

9、绿化部分本次预算按两年计入；

10、1#楼楼宇标志按专业工程暂估价1000元一项计取；

11、2#楼楼宇标志按专业工程暂估价1000元一项计取；

12、2#楼空调外机支撑钢架按专业工程暂估价70000元一项计取；

13、2#楼蒋镇LOGO按专业工程暂估价5000元一项计取；

14、3#楼楼宇标志按专业工程暂估价1000元一项计取；

15、3#楼空调外机支撑钢架按专业工程暂估价20000元一项计取；

16、4#楼楼宇标志按专业工程暂估价1000元一项计取；

17、2#楼太阳能光伏系统按专业工程暂估价380000元一项计取；

18、消火栓供水泵L＝15L/s，H＝62m，N＝18.5kW按材料暂估价14100元/台计取；

19、消火栓增压稳压设备XWL-I-1.0-2-21按材料暂估价21200元/套计取；

20、电动汽车充电设备箱7.0KW按材料暂估价3500元/台计取；

21、电动汽车快速充电设备箱30.0KW按材料暂估价29000元/台计取。
