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（嵊州段）勘察设计

新昌客货站至金庭互通连接线工程（嵊州段）勘察设计
                        项目编号：A3306830770000112
招

标

文

件
招 标 人：嵊州市交通投资发展集团有限公司

      招标代理：浙江同济工程管理有限公司

日    期：2024年1月             

新昌客货站至金庭互通连接线工程（嵊州段）

勘察设计招标文件
（项目编号：A3306830770000112 ）

招标人：   嵊州市交通投资发展集团有限公司  （盖章）

招标人法定代表人或授权委托人：             （签字或盖章）

招标人地址： 嵊州市浦口街道华发南路88号
邮政编码：    312400　   
联系电话： 0575-83822965          传真：             

联 系 人：   周冰峰   
招标代理机构名称：浙江同济工程管理有限公司 （盖章）

法定代表人或授权委托人：                   （签字或盖章）

地    址：嵊州市领带园二路国银智创小微企业园八号楼6楼 

邮政编码：    312400    

联系电话： 17357598622    传真：              

联 系 人：  汪少春     

签发日期：  2024  年 1 月 25 日
说 明
一、《新昌客货站至金庭互通连接线工程（嵊州段）勘察设计招标文件》以《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、交通运输部《公路工程标准勘察设计招标文件》（ 2018 年版） 、浙江省公路工程勘察设计招标投标的有关规定和嵊州市交通运输局及有关部门相关规定为依据，结合本项目的特点和实际需要编制而成。 

二、针对本项目的具体特点和实际情况：

根据《公路工程标准勘察设计招标文件》（ 2018 年版）编制项目招标文件时，在“投标人须知前附表”和“评标办法前附表”中对“投标人须知”、“评标办法”进行了补充、细化。

在“专用合同条款”中，对“通用合同条款”进行了补充、细化或约定。

三、投标人应按招标文件的要求认真编制投标文件，完整地响应招标文件的规定和内容，避免投标文件因不能通过评审而被拒绝。
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第一章  招标公告
1. 招标条件
本招标项目新昌客货站至金庭互通连接线工程（嵊州段）勘察设计已由嵊州市发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以2311-220683-04-01-443213批准建设，项目业主为嵊州市交通投资发展集团有限公司，建设资金为自有资金，出资比例为100%，招标人为嵊州市交通投资发展集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察设计进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设规模：项目主线范围为K1+580~K2+824.7，长约1245m，其中桥梁510m，采用一级公路设计标准，设计速度80km/h，双向四车道，路基宽度24.5m。本次实施互通匝道长度约705m，其中匝道桥约450m，采用设计速度40km/h，双向四车道，路基宽度23.5m。

2.2 建设地点：项目位于嵊州市。 
2.3 招标范围：本次招标的勘察设计范围包括公路工程(含路基、路面、桥涵、路线交叉及交通安全设施)等的勘察、初步设计、技术设计（如需要）、施工图设计、概预算文件编制、施工项目专用技术规范编制、施工招标用图纸、后续服务及相关科研（如需要）等全部工作。

2.4  本项目投资估算金额为 30000 万元，估算定额建安费为 19995.679 万元 。本次招标勘察设计费为 425.3347万元，最高投标限价为 391.3079 万元 (具体详见《新昌客货站至金庭互通连接线工程（嵊州段）勘察设计最高投标限价计算书》) 。

2.5 勘察设计周期：

(1) 中标通知书发出后5天内，编制总体勘察设计大纲，完成外业勘测与地质初勘指导书，报发包人批准；

(2) 合同签订后25天内，提交初测、初勘报告、初步设计文件送审稿；在收到上级主管部门审查意见后，设计人应在5天内对勘察、设计文件进行修改完善，提交勘察、初步设计文件报批稿和电子稿；

(3) 获得初步设计批复文件后25天内，提交详勘、定测报告、施工图设计文件送审稿；在收到上级主管部门审查意见后，设计人应在5天内对勘察、设计文件进行修改完善，提交勘察、施工图设计文件最终稿和电子稿；

(4) 根据发包人招标工作进度的需要，分批提交开展施工招标工作所需的图纸、参考资料等招标资料；

(5) 施工现场配合期服务：从项目开工至项目交工验收，施工期全程服务。行业主管或上级部门另有要求的，设计单位须提供相关成果报告。  

勘察设计周期在实施过程中如有调整，以招标人发出的任务通知书时间为准。

3. 投标人资格要求
3.1 1.本次招标要求投标人须具备独立法人资格,同时具有（1）和（2）资质：（1）具有工程设计综合甲级或工程设计公路行业甲级或工程设计公路行业（公路）专业甲级资质；（2）工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程勘察）甲级资质，并在人员组成结构等方面具有相应的设计能力。其中，投标人拟派项目负责人资格要求：高级工程师（公路相关专业）及以上职称。

3.2 投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http： //glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程设计资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.3 本次招标不接受（接受或不接受）联合体投标。 
3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.5 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

3.6 企业、法定代表人、项目负责人三年内无行贿犯罪记录（以“中国裁判文书网”查询为准）。

3.7 企业、项目负责人没有被相关监管部门（行业主管部门、招投标监管部门）限制或清出嵊州市市场记录（具体时间以监管部门规定时限为准）。

3.8 企业、法定代表人没有被人民法院纳入失信被执行人名单（以最高人民法院“中国执行信息公开网”查询为准）。如有特殊情况的，由投标人在投标文件中提供执行法院的有效依据。
4. 技术成果经济补偿
本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予（给予或不给予）经济补偿。

给予经济补偿的， 招标人将按如下标准支付经济补偿费：  /   。

5. 招标文件的获取
5.1 本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件在“嵊州市公共资源电子交易系统”发布，由投标人自行下载获取。

5.2 招标文件领取时间从公告公布之日起至 2024 年 2 月 22 日止。潜在投标人应自行关注“嵊州市公共资源电子交易系统”，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，一律视为不响应招标文件，投标文件不予接受。

5.3 潜在投标人须凭本企业适用于嵊州市公共资源交易中心的 CA 数字证书登录“嵊州市公共资源电子交易系统”，在对应的公告下方自行下载招标文件，投标文件须填写相关信息，未填写相关信息的，投标文件不予接受。未取得嵊州市公共资源交易中心 CA 数字证书的潜在投标人，应先办理交易主体注册手续，取得嵊州市公共资源交易中心 CA 数字证书。

6. 投标文件的递交
6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2024 年 2 月 22 日 9 时 00 分（北京时间，下同）。

6.2 投标文件递交方式：投标人可采用现场递交的方式，由招标人及招标代理机构安排专人于2024 年 2 月 22 日 8 时 30 分~ 9 时 00 分负责投标文件接收，地点：嵊州市官河南路699号（嵊州市国际会展中心）北楼三楼（嵊州市公共资源交易中心）开标室2，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7. 投标保证金及相关事宜
7.1 投标保证金：无需缴纳投标保证金。

7.2评标办法：评标办法为综合评估法，本项目实行“评定分离”，具体详见招标文件。

7.3定标方式：采用直接票决法（具体详见招标文件）确定 1 名中标人。

7.4工程款支付：详见招标文件。

7.5评标结果公布及中标公示：在评标结束后、中标（候选）人公示前公布评标结果。在中标通知书发出前，招标人将中标（候选）人情况在嵊州市人民政府门户网站公共资源交易平台上予以公示，公示期为 3 日。 

7.6 招标人不组织工程现场踏勘和不召开投标预备会。

8. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在嵊州市人民政府门户网站公共资源交易平台（发布公告的媒介名称）上发布。
9. 联系方式
招标人：嵊州市交通投资发展集团有限公司     招标代理机构：浙江同济工程管理有限公司  
地址：  嵊州市浦口街道华发南路88号       地址： 嵊州市领带园二路国银智创小微企业园八号楼6楼      
邮编：             312400                邮编：          312400                    

电话：          0575-83822965            电话：          17357598622             
传真：                                   传真：                                    

联系人：           周冰峰                  联系人：            汪少春                    

   　                   日期： 2024年 1 月 29 日

第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	招标人：嵊州市交通投资发展集团有限公司 

地  址：嵊州市浦口街道华发南路88号
联系人：周冰峰
电  话：0575-83822965

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理：浙江同济工程管理有限公司 

地  址：嵊州市领带园二路国银智创小微企业园八号楼6楼 
联系人：汪少春 
电  话：17357598622

	1.1.4
	招标项目名称
	新昌客货站至金庭互通连接线工程（嵊州段）勘察设计

	1.1.5
	建设地点
	项目位于嵊州市。 

	1.1.6
	建设规模
	项目主线范围为K1+580~K2+824.7，长约1245m，其中桥梁510m，采用一级公路设计标准，设计速度80km/h，双向四车道，路基宽度24.5m。本次实施互通匝道长度约705m，其中匝道桥约450m，采用设计速度40km/h，双向四车道，路基宽度23.5m。

	1.1.7
	投资估算
	30000万元

	1.2.1
	资金来源及比例
	100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	( 初勘、初测

( 详勘、定测

( 初步设计

( 技术设计

( 施工图设计

( 其他：本次招标的勘察设计范围包括公路工程(含路基、路面、桥涵、路线交叉及交通安全设施)等的勘察、初步设计、技术设计（如需要）、施工图设计、概预算文件编制、施工项目专用技术规范编制、施工招标用图纸、后续服务及相关科研（如需要）等全部工作。

	1.3.2
	勘察设计服务期限
	(1) 中标通知书发出后5天内，编制总体勘察设计大 纲，完成外业勘测与地质初勘指导书，报发包人批准；

(2) 合同签订后25天内，提交初测、初勘报告、初步 设计文件送审稿；在收到上级主管部门审查意见后，设计人 应在5天内对勘察、设计文件进行修改完善，提交勘察、 初步设计文件报批稿和电子稿；

(3) 获得初步设计批复文件后25天内，提交详勘、定测报告、施工图设计文件送审稿；在收到上级主管部门审查意见后，设计人应在5天内对勘察、设计文件进行修改完善，提交勘察、施工图设计文件最终稿和电子稿；

(4) 根据发包人招标工作进度的需要，分批提交开展施工招标工作所需的图纸、参考资料等招标资料；

(5)  施工现场配合期服务：从项目开工至项目交工验 收，施工期全程服务。行业主管或上级部门另有要求的，设计单位须提供相关成果报告。
勘察设计周期在实施过程中如有调整，以招标人发出的任务通知书时间为准。

	1.3.3
	质量要求
	勘察工作的成果报告文件能满足工程不同阶段需要；初步设计概算造价无重大漏项、错项导致工程变更，设计文件编制符合本建设项目现行国家规范、标准、强制性规定。

	1.3.4
	安全目标
	防止因勘察工作错误或设计不合理发生安全事故

	1.4.1
	投标人资质条件、

能力和信誉
	资质要求：见附录 1

业绩要求： 见附录 2

信誉要求： 见附录 3

项目负责人资格：见附录 4

其他要求： / 

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	(不接受

(接受，应满足下列要求：

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标截止时间 15 日前

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	投标截止时间 15 日前

	1.11.1
	分  包
	(不允许

□允许

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标人按规定报备后的标有编号的补遗书（如有）

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的

澄清时间
	时间：递交投标文件截止之日15天前（以收到日期为准）提出。

	
	
	投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

提出疑问的形式：以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式）。

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	招标文件的澄清将在规定的投标截止时间15天前在交易平台公布，潜在的投标人应自行关注网站公告，以便下载招标文件需要澄清的内容。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。澄清的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间7天前在交易平台公布。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	时间：收到澄清后 24 小时内（以发出时间为准）

	
	
	形式：无需确认。投标人在下载补遗书（补充、澄清、修改文件）后，无需向招标人确认收悉。当招标文件的澄清在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

注：潜在投标人应密切关注交易平台，如有补充文件，投标人必须下载最新补充文件。

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	投标截止时间15天前，招标人可以补充、修改招标文件，并将补遗书（补充、澄清、修改文件）公布在嵊州市人民政府门户网站公共资源交易平台上，潜在的投标人应自行关注网站公告，以便下载招标文件需要补充、修改的内容。如果补遗书（补充、澄清、修改文件）的发出时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。补充、澄清、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间7天前在嵊州市人民政府门户网站公共资源交易平台公布。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	时间：收到修改后 24小时内（以发出时间为准）

	
	
	形式：无需确认。投标人在下载补遗书（补充、澄清、修改文件）后，无需向招标人确认收悉。当招标文件的补充、修改等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

注：潜在投标人应密切关注交易平台，如有补充文件，投标人必须下载最新补充文件。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	无

	3.2.3
	报价方式
	(总价

(单价

	3.2.4
	最高投标限价
	□无

(有，最高投标限价为 391.3079万元 (详见《新昌客货站至金庭互通连接线工程（嵊州段）设计勘察设计最高投标限价计算书》)。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	   /

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算 90 日。

	3.4.1
	投标保证金
	/

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	( 无
( 有，具体要求：按招标文件第六章“投标文件格式”中规定的表格内容填写资格审查表，并按各资格审查表的具体要求提供相关证件及证明材料。

	3.5.2
	近年完成的类似项目

情况的时间要求
	自2020年1月1日以来

	3.6.1
	是否允许递交

备选投标方案
	( 不允许
□ 允许

	3.7.4
	投标文件副本份数

及其他要求
	投标文件副本份数：5 份
是否要求提交电子版文件：需要

其他要求：电子文件须同纸质文件，拷贝U盘内。

	3.7.5
	装订的其他要求
	  详见总则3.7“投标文件的编制”

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	投标文件第一个信封（商务及技术文件）封套：

招标人名称：                    
招标人地址：                    

                 （项目名称）勘察设计招标第一个

信封（商务及技术文件）投标文件

招标项目编号：              
在       年     月    日 9 时 00 分前不得开启
投标人名称：                         
投标人地址：                          
投标文件第二个信封（报价文件）封套：
招标人名称：                    
招标人地址：                    


                 （项目名称）勘察设计招标第二个信封（报价文件）投标文件
招标项目编号：              
在投标文件第二个信封（报价文件）开标前不得开启

投标人名称：                          
投标人地址：                          

	4.2.3


	是否退还投标文件
	( 否

□ 是， 退还时间：

	5.1
	开标时间和地点
	投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间；

投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标地点：同递交投标文件地点；

投标文件第二个信封（报价文件）开标时间：第一个信封评审结束后；
投标文件第二个信封（报价文件）开标地点：同递交投标文件地点。

	5.2.1
	第一个信封

（第一卷商务文件及第二卷技术文件）

开标程序
	开标前密封情况检查： 检查商务及技术文件是否存在提前开启情况

（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定由招标人代表检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布标段名称、投标人名称、勘察设计服务期限及其他内容，并记录在案；
（6）招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（7）第一个信封开标结束。

	5.2.3
	第二个信封

（第三卷 报价文件）
开标程序
	在投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标现场，投标文件第二个信封（报价文件）不予开封，由招标人密封保存。

招标人将按照本章第 5.1款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：

（1）当众拆开投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单；

（2）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（3）按照投标人须知前附表规定由招标人推选的代表检查投标文件的密封情况；

（4）按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，开标人只拆封通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件），公布标段名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

（5）计算并宣布评标基准价；

（6）将未通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）退还给投标人；

（7）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，其中专家4人，招标人代表1人（限招标人在职人员，且应当具备评标专家相应的或者类似的条件，招标人不具备该条件代表的，从专家库中随机抽取）。
评标过程中，评标专家被发现有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，1位专家不能参与评标的，自动从评标委员会中取消1名招标人代表；2位专家不能参与评标的，不再补抽，由其余人员组成评标委员会进行评标；最终的评标委员会成员人数不得少于5人，且符合《中华人民共和国招标投标法》第三十七条第二款的规定。
评标专家确定方式：专家库中随机抽取。

	6.3.2
	评标委员会推荐

中标候选人的人数
	推荐的中标候选人的人数为3名。

	6.3.3
	定标前考察、质询

	□组织考察。具体约定：时间、地点、方式 
□组织质询。具体约定：时间、地点、方式 
☑ 不组织考察或质询

	6.3.4
	定标方法

	☑ 直接票决法 
□逐轮票决法 
□集体议事法

	6.3.5
	定标时间和地点
	1.定标时间：2024 年2 月 28 日 14 时 30 分 
2.定标地点：嵊州市公共资源交易中心

	7.1
	中标候选人公示媒介

及期限
	公示媒介：嵊州市人民政府门户网站公共资源交易平台
公示期限：3日

	7.4
	是否授权评标委员会

确定中标人
	□ 是
( 否，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人经公示后确定中标人，并报经相关主管部门备案；评标委员会推荐中标候选人的人数为1名。

	7.5
	中标通知书和中标结果

通知发出的形式
	在本章第 3.3款规定的投标有效期内，并报相关主管部门备案后，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

	7.6
	中标结果公告媒介及期限
	公示媒介：嵊州市人民政府门户网站公共资源交易平台
公示期限：3日

	7.7
	技术成果经济补偿
	( 不补偿
□ 补偿，补偿标准：

	7.8.1
	履约保证金
	履约担保形式：保证金。

履约担保的金额：中标合同金额的2％。

履约保证金支付时间：中标人应在中标候选人公示结束之日起5个工作日内向招标人交付履约保证金，否则，视为中标人放弃中标。

开户名：嵊州市交通投资发展集团有限公司 

开户银行：建设银行嵊州支行 

账    号：33001656535050005806
履约保证金支付方式：保函、网上银行、电汇、汇票或转账形式。（保函有效期必须在本项目约定完工日期之日起30日历天后）

	8.5.1
	监督部门
	监督部门：

1.嵊州市交通运输局
地    址：嵊州大道108号
邮政编码：312400

电    话：0575-83021799 
2.嵊州市政务服务中心（公管办）

地    址：嵊州市官河南路 699 号

(嵊州市国际会展中心)北楼三楼
邮    编：312400              

电    话：0575-83360380  

	9
	是否采用电子招标投标
	( 否
□ 是，具体要求：

	需要补充的其他内容

	10.1
	中标人约谈：根据嵊政办〔2018〕104号文件《嵊州市政府投资工程建设项目中标人约谈制度》的有关规定，中标人的项目负责人应在中标公示期满后至签订合同日止接受招标人的约谈。中标人无正当理由未在规定时间参加约谈的，招标人将报行业主管部门和政务服务中心（公管办），由行业主管部门和政务服务中心（公管办）办对中标人作出考核扣分和日常考评扣分处理。 

	10.2
	投诉：投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复。

招标人未按期答复异议事项，或投标人（或其他利害关系人）对招标人的答复不满意的，或投标人（或其他利害关系人）认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投诉应按《中华人民共和国招标投标法实施条例》及《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令 2004 年第11 号）办理。

监督部门及联系方式见“投标人须知前附表”。 

	10.3
	开标时要求投标人提供的资料：取消证件核验。投标人应确保投标文件中相关证件复印件完整、清晰可辨。


附录 1  资格审查条件（资质最低要求） 
	勘察设计企业资质等级要求

	1.投标人须具备独立法人资格，同时具有（1）和（2）资质：（1）具有工程设计综合甲级或工程设计公路行业甲级或工程设计公路行业（公路）专业甲级资质；（2）工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程勘察）甲级；

2.投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http：

//glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程设计资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。



注：如投标人单位名称变更导致与名录上不符，投标人应提供单位名称变更文件，否则按未进入名录或单位名称与名录不符情况处理 。
附录 2  资格审查条件（业绩最低要求） 
	业绩要求

	投标人具有2020年1月1日以来（以施工图批复时间为准）按一个标段成功完成过新（改）建一级及以上公路工程勘察工作。

	投标人具有2020年1月1日以来（以施工图批复时间为准）按一个标段成功完成过新（改）建一级及以上公路工程设计工作。


注

1、本表所要求的业绩后附①初步设计批复、施工图设计批复文件复印件；②中标通知书（或合同协议书）复印件。两者缺一不可，否则业绩不予认可。业绩时间认定以施工图批复时间为准。 
2、中标通知书（或合同协议书）、初步设计批复、施工图设计批复文件等的勘察设计单位名称与投标人名称必须一致（发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性），否则业绩不予认可。 
3、工程规模的解释顺序为：初步设计批复、施工图设计批复、中标通知书（或合同协议书）。如初步设计批复、施工图设计批复和中标通知书（或合同协议书）中均未体现工程规模的，必须附业主证明材料，否则业绩不予认可。 
4、如查实投标人提供虚假业绩证明材料以满足强制性业绩要求的，取消中标资格，并建议主管部门予以通报。
附录 3  资格审查条件（信誉最低要求）
	信 誉 要 求

	除总则1.4.3外，还需满足以下要求：

1.企业、法定代表人、项目负责人三年内无行贿犯罪记录（以“中国裁判文书网”查询为准）。

2.企业、项目负责人没有被相关监管部门（行业主管部门、招投标监管部门）限制或清出嵊州市市场记录（具体时间以监管部门规定时限为准）。

3.企业、法定代表人没有被人民法院纳入失信被执行人名单（以最高人民法院“中国执行信息公开网”查询为准）。如有特殊情况的，由投标人在投标文件中提供执行法院的有效依据。

4.没有被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发展和改革委员会书面通报限制投标，并在处罚期内。


附录 4  资格审查条件（项目负责人最低要求） 
	人  员
	数  量
	资 格 要 求

	项目负责人
	1人
	具有高级工程师（公路相关专业）及以上职称，且无

行贿犯罪行为（以“中国裁判文书网”查询为准）。


注：

1、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的认定：具体以中国裁判文书网查询结果为准；

2、拟委任的项目负责人提供的相关业绩证明材料：中标通知书，或合同协议书，或设计批复文件（或行政许可决定书），或发包人、或项目所在地设区市行业主管部门出具的业绩证明；以上材料中应体现人员的姓名、任职、设计内容（如公路、桥梁等），否则业绩不予认可。

3、附拟委任的项目负责人身份证（第二代身份证须正反面复印）、职称证书；

4、提供缴费期限开标前近6个月投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴纳单位和投标单位名称必须一致，除网上自助打印带验证码的《社会保险参保证明》外，须加盖社保缴费证明专用章；拟派项目负责人为离退休返聘人员的，以提供退休证明（原件）及单位聘用证明（原件）为准。退休返聘人员最高年龄限制为65周岁。

5、职称上若无法体现、则以毕业证书的专业为准。

6、公路工程相关专业指：公路工程、桥梁工程、公路桥梁工程、道路桥梁工程、交通土建、隧道工程、隧道(地下结构)工程、公路与城市道路建设、交通工程、土木工程(路桥方向)  。

 7、所有证件资料均应采用彩色扫描件或清晰复印件。

附录 5  资格审查条件（分项负责人最低要求）
	人  员
	数  量
	资 格 要 求

	工程地质勘察 分项负责人
	1
	具有国家注册岩土工程师执业资格或具有岩土工程勘察专业工程师及以上技术职称。

	工程造价
分项负责人
	1
	具有工程师及以上职称，具有一级注册造价工程师或交通运输部公路工程造价工程师资格证书。

	路基路面分项

负责人
	1
	具有工程师及以上职称，具有3年及以上相关设计工作经验。

	桥涵分项负责人
	1
	具有高级工程师及以上职称，具有3年及以上相关设计工作经验。

	交通工程分项负责人
	1
	具有工程师及以上职称，具有3年及以上相关设计工作经验。

	后续服务工作

负责人
	1
	后续服务工作负责人，可由本项目的项目负责人或桥涵分项负责人担任。


注：

附分项负责人的身份证身份证（第二代身份证须正反面复印）、职称证书、注册证书等齐

全、清晰可辨、有效；

2、需提供相关工作经验的证明材料；

3、需提供缴费期限开标前近3个月投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴纳单位和投标单位名称必须一致，除网上自助打印带验证码的《社会保险参保证明》外，须加盖社保缴费证明专用章；

4、所有证件资料均应采用彩色扫描件或清晰复印件。
1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段勘察设计进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3  本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5  本标段建设地点：见投标人须知前附表。
1.1.6  本标段建设规模：见投标人须知前附表。
1.1.7  本标段投资估算：见投标人须知前附表。
1.2 招标项目的资金来源和落实情况
1.2.1  资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2  资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、勘察设计服务期限、质量要求和安全目标
1.3.1  招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本标段的勘察设计服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4  本标段的安全目标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）
1.4.1  投标人应具备承担本标段勘察设计的资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表；
（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2  本项目不接受联合体投标。
1.4.3  投标人不得存在下列关联情形：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； 

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人； 

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系； 

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目提供招标代理服务的；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（9）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（10）被责令停业的；

（11）财产被接管或冻结；

（12）经评标委员会认定会对承担本招标项目造成重大影响的正在诉讼的案件；

（13）被省级及以上交通运输主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场且处罚期未满的。

（14）为投资参股本招标项目的法人单位。

1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场

1.9.1  第一章“招标公告”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1  第一章“招标公告”规定召开投标预备会的，招标人按规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2  投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第 2.2 款规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

不允许分包
1.12 响应和偏差

偏差分重大偏差和细微偏差。

1.12.1 投标文件不符合第三章“评标办法”所列的资格审查和初步评审标准以及按照第三章“评标办法”规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价超过最高投标限价（如有）的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，按否决其投标处理。

1.12.2 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”所列的投标报价的算术性错误；

（2）技术建议书不够完善。

1.12.3 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.2 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”第3.7款的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第1.12.2 项（2）目所述的细微偏差，评标委员会可在相关评审因素的评分中酌情扣分，但最多不得超过各评审因素满分分值的40%。

2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2  招标文件的澄清（澄清的内容可能影响投标文件编制的）在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间15天前将答疑澄清文件上传到嵊州市人民政府门户网站公共资源交易平台，各投标人需要在规定时间内进行下载，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
2.2.3  投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.2.4  除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章 第 2.2.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改
2.3.1  招标文件的修改（修改的内容可能影响投标文件编制的）在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以电子答疑澄清文件形式修改招标文件，并上传到嵊州市人民政府门户网站公共资源交易平台。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
2.3.2  投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招 标人，确认已收到该修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1  投标文件应采用双信封形式，包括下列内容：

第一个信封

第一卷 商务文件：
（1）投标函；
（2）授权委托书或法定代表人身份证明；
（3）投标保证金（投标保证金由评标专家在评标系统中核查是否有“已缴纳有效保证金的标识"）；

（4）拟分包项目情况表；
（5）资格审查资料；

（6）其他资料。

第二卷 技术文件：

（7）技术建议书；

第二个信封

第三卷 报价文件：

（1）投标函；
（2）勘察设计费用清单。
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
3.2 投标报价

3.2.1  投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，按照招标文件规定的勘察设计工作内容和计划工作量，自行测算勘察设计费用。
3.2.2  投标人应按第六章“投标文件格式”中的“报价清单”的要求填写相应表格。招标人设有最高投标限价的，应在“投标人须知前附表”中明确；同时，本项目投标人的投标报价不得高于招标人公布的最高投标限价（如有），否则作否决其投标处理。

3.3 投标有效期

3.3.1  除“投标人须知前附表”另有规定外，投标有效期为 90日。
3.3.2  在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金：本项目无需缴纳。
3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
3.5.1 投标人须按招标文件第六章“投标文件格式”中规定的表格内容填写资格审查表，并按各资格审查表的具体要求提供相关证件及证明材料。 

3.5.2投标人在投标文件中填报的主要人员不允许更换。

3.6 备选投标方案
3.6.1  除“投标人须知前附表”规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.6.2  允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6.3  投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上技术建议书的，视为提供备选方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1  投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
3.7.2  投标文件应对招标文件有关勘察设计服务期限、投标有效期、质量要求、安全目标、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印。投标文件格式中明确要求投标人法定代表人或其委托代理人签字之处，必须由相关人员亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；明确要求投标人加盖单位章之处，必须加盖单位章。其中，投标函及对投标文件的澄清和说明应加盖投标人单位章，或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。
如果投标文件由委托代理人签署，则投标人须提交授权委托书，授权委托书应按第六章“投标文件格式”的要求出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则投标人须提交法定代表人身份证明，身份证明应符合第六章“投标文件格式”的要求。
投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。
3.7.4  投标文件正本一份，副本份数见“投标人须知前附表”。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。投标人应根据“投标人须知前附表”要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。
3.7.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4 纸幅，其中技术建议书采用标准图框A3幅面，单独装订成册），编制目录并逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见“投标人须知前附表”。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标识
4.1.1  投标文件应采用双信封形式密封。投标文件第一个信封（商务及技术文件） 以及第二个信封（报价文件）应单独密封包装。商务文件、技术文件的正本与副本应统一密封在一个封套中。报价文件的正本与副本以及投标文件电子版文件应统一密封在另一个封套中。封套应加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人（须提供本单位缴纳的近三个月社保证明）签字。
4.1.2  投标文件第一个信封（商务及技术文件）、第二个信封（报价文件）封套上应写明的内容见“投标人须知前附表”。
4.1.3  未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交
4.2.1  投标人应在第一章 “招标公告”规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见第一章 “招标公告”。

4.2.3  除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。投标人少于3个的，投标文件当场退还给投标人。

4.2.4  逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人将予以拒收。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1  在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的 投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3  投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5日内退还已收取的投标保证金。
4.3.4  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3条、第4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和“投标人须知前附表”规定的地点对收到的投标文件第一个信封（商务及技术文件）和投标文件第二个信封（报价文件）公开开标，并邀请浙江省嵊州市公证处现场公证。（本项目不要求投标人派项目负责人出席开标会议，投标文件采用现场递交的方式，做到即交即走。）
5.2 开标程序
5.2.1  主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；
（4）按照“投标人须知前附表”规定由招标人代表检查投标文件的密封情况；
（5）按照“投标人须知前附表”规定的开标顺序当众开标，公布标段名称、投标人名称、勘察设计服务期限及其他内容，并记录在案；
（6）招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（7）第一个信封开标结束。
5.2.2  在投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标现场，投标文件第二个信封（报价文件）不予开封，由招标人密封保存。
5.2.3  招标人将按照本章第 5.1款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：
（1）当众拆开投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单；

（2）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（3）按照“投标人须知前附表”规定由招标人推选的代表检查投标文件的密封情况；

（4）按照“投标人须知前附表”规定的开标顺序当众开标，开标人只拆封通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件），公布 标段名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

（5）计算并宣布评标基准价；

（6）将未通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）退还给投标人；

（7）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

5.2.4  在投标文件第二个信封（报价文件）开标现场，招标人将按第三章“评标办法”规定的原则计算并宣布评标基准价。若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：
（1）未在投标函上填写投标总价；
（2）投标报价超出招标人公布的最高投标限价（如有）；
（3）投标报价的大写金额无法确定具体数值；
（4）投标函上填写的标段号与投标文件封套上标记的标段号不一致。
如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。
5.2.5  在投标文件第一个信封（商务及技术文件）或第二个信封（报价文件）开标过程中，若招标人宣读的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问，经招标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出疑问，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录，有异议的投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“投标人须知前附表”。
6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：
（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；
（2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；
（3）为投标人的工作人员或退休人员；
（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；
（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处 罚。
6.1.3  评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能 继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
6.3.1  评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2  评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。 评标委员会推荐中标候选人的人数见“投标人须知前附表”。

7. 合同授予
7.1 中标候选人公示媒介及期限 

7.1.1中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。 

7.1.2评标结果公示期间，如有中标候选人因异议或投诉并查实被取消中标候选人资格时，不再递补中标候选人名单，有效中标候选人2名及以上的继续定标，否则重新招标。 

7.2 定标方式 

7.2.1 定标原则 

招标人应当按照充分竞争、优质优价的原则，综合考虑信用、履约、报价等因素，择优选择合适的中标候选人为中标人。 

7.2.2 定标核查 

招标人在定标会议前应对中标候选人进行定标核查。应包括信用信息、受贿行贿情况、履约能力等内容，以及招标人认为需要核查的其他内容。 

7.2.3 考察、质询 

本项目定标前是否进行考察、质询：否。 

7.2.4 组建定标委员会 

定标委员会由招标人负责组建，成员数量为 5 人及以上单数。定标委员会设组长 1 名，组长由招标人确定，原则上由招标人的法定代表人、主要负责人、分管负责人或法定代表人授权的代表担任，其他成员从备选人员名单中随机抽取产生。 

7.2.5 定标委员会成员回避 

定标委员会成员存在与中标候选人利害关系的，应当主动回避。 

7.2.6 定标要素 

定标要素参考评标委员会评审意见、定标核查情况并按嵊州市相关文件要求执行。 

7.2.7 定标会议 

于 2024年 2 月  日 14:30 时在嵊州市公共资源交易中心组织召开定标会，并全程录音录像。 

7.2.8 定标办法 

采用直接票决法。定标委员会成员对评标委员会推荐的进入定标程序的投标人，通过每人投票支持一个中标候选人的方式，得票数最多且超过半数的为中标人。若中标候选人票数均未超过半数的，取票数前 2 名再次票决确定中标人（按上一轮得票多少的顺序选择，在选择第 2 个中标候选人时出现同票的中标候选人时，抽签抽取中标候选人纳入下一轮的投票范围）。 

7.2.9 定标结果公告和备案 

1.定标结束后，招标人在嵊州市公共资源交易网及时发布结果公告并发出中标通知书。 

2.中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，招标人可以从其余中标候选人中重新确定中标人，也可以重新招标。 

3.定标结束后，招标人（或招标代理机构）应当自确定中标人之日起 15 日内，将《招投标情况书面报告》抄送市政务服务中心。 

7.2.10 保密要求 

招标人、定标委员会成员及相关工作人员应当严格遵守保密规定，不得以任何形式向外透露定标委员会成员名单、考察或质询报告、中标人推荐以及与定标有关的其他情况。定标会议结束后，定标投票表、过程记录、录音录像等书面或影音资料均由招标人统一密封保存。 

7.3 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。履约保证金必须在签订合同前通过中标人的基本账户以保函、网上银行、电汇、汇票或转帐形式汇入招标人指定帐户（保函有效期必须在本项目约定完工日期之日起30日历天后）。

7.4.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，并由招标人将其行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，；并由招标人将其行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金。招标人不得以压低勘察设计费、增加工作量、缩短设计周期等作为中标的条件，不得与中标人再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.3 签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终报价小于第二信封开标时的报价函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于第二信封开标时的报价函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.5.4 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。
7.5.5 如果根据本章第3.6 款、第7.3.2 项或第7.4.1 项规定，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

投标人弄虚作假、串通投标或骗取中标的，取消其投标资格，已经中标的，中标无效，并承担以下责任：

1、列入嵊州市招投标市场黑名单，并予以公示；

2、构成犯罪的，依法追究其刑事责任。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉

投诉人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

10. 其他规定

10.1 需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

附件1 工程概况及招标范围
工程概况及招标范围
一、工程概况

项目主线范围为K1+580~K2+824.7，长约1245m，其中桥梁510m，采用一级公路设计标准，设计速度80km/h，双向四车道，路基宽度24.5m。本次实施互通匝道长度约705m，其中匝道桥约450m，采用设计速度40km/h，双向四车道，路基宽度23.5m。

技术标准

根据项目在嵊州市道路网中的地位、功能及交通量预测结果，同时充分考虑沿线新城区的综合规划和经济发展，本着从“基本适应” 到“适度超前”的原则，为地区发展留下空间和余地，结合通行能力分析及服务水平分析结果，根据交通部颁布的《公路工程技术标准》（JTG B01-2014），采用一级公路标准设计，设计速度80公里/小时，双向四车道，路基宽度24.5m。
三、招标范围

本次勘察设计招标设1个标段，即勘察设计标段。

主要工作内容包括：本次招标的勘察设计范围包括公路工程(含路基、路面、桥涵、路线交叉及交通安全设施)等的勘察、初步设计、技术设计（如需要）、施工图设计、概预算文件编制、施工项目专用技术规范编制、施工招标用图纸、后续服务及相关科研（如需要）等全部工作。

勘察设计周期：

(1) 中标通知书发出后5天内，编制总体勘察设计大纲，完成外业勘测与地质初勘指导书，报发包 人批准；

(2) 合同签订后25天内，提交初测、初勘报告、初步设计文件送审稿；在收到上级主管部门审查意 见后，设计人应在 5 天内对勘察、设计文件进行修改完善，提交勘察、初步设计文件报批稿和电子稿；

(3) 获得初步设计批复文件后 25 天内，提交详勘、定测报告、施工图设计文件送审稿；在收到上 级主管部门审查意见后，设计人应在5天内对勘察、设计文件进行修改完善，提交勘察、施工图设计文 件最终稿和电子稿；

（4）根据发包人招标工作进度的需要，分批提交开展施工招标工作所需的图纸、参考资料等招标资料； 

（5） 施工现场配合期服务：从项目开工至项目交工验收，施工期全程服务。行业主管或上级部门另有要求的，设计单位须提供相关成果报告。
勘察设计周期在实施过程中如有调整，以招标人发出的任务通知书时间为准。
附件2 勘察设计原始资料

勘察设计原始资料

一、招标人向各投标人提供下列原始文件：

1、本项目工程可行性研究报告

二、下述资料由投标人依据设计需要自行搜集

公路工程（交通工程）勘察设计：

投标人应根据实际需要，自行搜集或购买全部地形图、地质图、规划图及所涉及的其他图纸或资料，自费进行工程勘察、研究试验及有关协调（包括签订协议）、调查和资料搜集等工作。

1、相关路网交通工程设施的配置资料（包括通信、监控、收费、供配电、照明等设施）。

2、沿线高压供电的资料。

3、沿线管线的资料。

4、沿线气象、环境、人文景观的有关资料。

5、相关路网的管理运营体制资料。

6、相关路网服务设施设置情况的资料。

7、与交通工程相关的规划资料。

附件一 开标记录表 

（项目名称）     标段勘察设计第一个信封（商务及技术文件）
开标记录表
开标时间：     年     月     日     时     分
	序号
	投标人
	密封情况
	勘察设计服务期限
	备注
	   签名

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


招标人代表：                      监标人：                    记录人：

年        月      日

（项目名称）    标段勘察设计第二个信封（报价文件）
开标记录表
开标时间：    年   月   日   时   分
	序号
	投标人
	密封情况
	投标报价（元）
	是否超过最
高投标限价
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的最高投标限价（如有）
	


招标人代表：                      监标人：                    记录人：              

年    月    日

附件二 问题澄清通知
问题澄清通知
（编号：                     ）

（投标人名称）：

（项目名称）       标段勘察设计招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清或说明：
1.
2.
......
请将上述问题的澄清或说明于   年   月   日   时   分前递交至       （详细地址）或传真至      （传真号码） 或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在   年   月   日   时   分前将原件递交至       （详细地址）。
评标委员会授权的招标人或招标代理机构：            （签字或盖单位章）

年    月    日
附件三 问题的澄清
问题的澄清
（编号：                ）

（项目名称）      标段勘察设计招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：         ）已收悉，现澄清、说明如下：
1.
2.
.....
上述问题澄清或说明，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。
投标人：                       （盖单位章） ① 

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月    日
①  投标人仅须在投标文件的澄清或说明上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。
第三章  评标、定标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素与评审标准

	1
	评标方法
	综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人：

评标委员会成员应当按照评标办法的规定，独立评分并署名。各投标人的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按照综合得分由高到低的顺序，评标委员会对投标人进行排名并择优向招标人推荐 3 名投标人（不进行名次排序）进入定标程序，并提交评标报告。若出现总得分并列，则择优推荐技术标得分高的投标人。

	2.1.1
2.1.3
	形式评审与
响应性评审
标准
	第一个信封（商务及技术文件）评审标准：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写、字迹清晰可辨；

（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定；

（3）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；
（4）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；
（5）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第 1.11 款规定，且按招标文件第六章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”；

（6）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（7）投标文件第一信封中未出现有关投标报价的内容

（8）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知” 第 3.7.4 项规定；
（9）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限；
（10）投标文件中没有对招标人的权利提出削弱性或限制性要求，没有对投标人的责任和义务提出实质性修改；
(11) 投标人不存在《中华人民共和国招标投标法实施条例》中规定的任何一种串通投标或弄虚作假或其他违法行为；
(12) 限额设计，严格执行《嵊州市政府及国有资金投资项目估算和概算建安工程费限额管理的指导意见（试行）》嵊政办〔2021〕99 号文件（如有新文件更新，以新文件为准）。
（13）投标文件未附有招标人不能接受的条件。


	
	
	第二个信封（报价文件）评审标准：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整：

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如 有）、 投标价（包括大写金额和小写金额）；

b.已标价报价清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；

c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定；

（3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）；

（4）投标报价的大写金额能够确定具体数值；

（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（6）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4 项规定。

	2.1.2
	资格评审

标准
	（1）投标人具备有效的营业执照、设计资质证书和基本账户开户许可证。
（2）投标人的资质等级符合招标文件规定。
（3）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。
（4）投标人的信誉符合招标文件规定。
（5）投标人的主要人员资格符合招标文件规定。
（6）投标人的其他要求符合招标文件规定。

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成：

（1）投标文件第一信封（商务文件）： 41分

a.投标人与本项目相关的具体业绩 18分

b.投标人本项目的人员资格和能力 18分

c.投标人的信誉 5 分                                                              

（2）投标文件第一信封（技术文件）技术建议书  44 分

d.对招标项目的理解和总体设计思路 10 分                                          

e.对招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 15分

f.勘察设计工作量及计划安排  6 分                                                                                                                      

g.勘察设计的质量保证措施、进度保证措施  8 分                                                                   

h.后续服务的安排及保证措施  5 分                                                                                                   

（3）评审要求

投标文件第一信封（商务文件）由评标委员会统一打分；投标文件第一信封（技术文件）由评标委员会各成员独立打分。各评审因素得分以评标委员会各成员打分平均值确定。打分值保留一位小数，计算结果保留二位小数。

第二个信封（报价文件） 评分分值构成：

（1）评标价：15 分

	2.2.2
	评标基准价

计算方法
	评标基准价的计算：
在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。
（1）评标价的确定：
评标价＝投标函文字报价

（2）评标价平均值的计算：
按第一信封（商务及技术文件）评审得分由高到低的顺序，对投标人的第二信封（报价清单）通过初步评审及算术性修正后投标报价不低于最高投标限价的60％（含）的前三名（若不足三名，则选取相应数量）投标人投标价作算术平均，将该平均值作为评标基准价。

	2.2.3
	评标价的偏差率计算公式
	在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

	2.2.4
	评审因素
	


第一个信封（商务及技术文件）评分分值表

	评审因素与评分值
	评分标准

	序号
	评审因素
	评审因素

评分值
	各评审因素细分项
	分值
	

	
	投标人与本项目相关的具体业绩
	18分
	类似设计项目业绩
	15～18分
	满足资格审查条件的，得基本分15分；除满足资格审查条件外，自2020年1月1日以来（以施工图设计批复时间为准）：投标人每增加一个（一级公路且大桥及以上）公路工程设计业绩的，加1.5分，最多可加3分。

	
	拟投入本项目的人员资格和能力
	18分
	项目负责人任职资格与业绩
	5～7分
	满足资格审查条件的，得基本分5分；

项目负责人每增加一个作为主要负责人参与的（一级公路且大桥及以上）公路工程设计项目业绩，加1分，最多加2分。



	
	
	
	各分项负责人任职与业绩
	5～8分
	满足资格审查条件的，得基本分5分；各分项负责人每有一人提高职称等级的，加1分，最多加3分。

	
	
	
	后续服务工作负责人任职
	2～3分
	满足资格审查条件的，得基本分2分；由项目负责人担任的，加1分。

	
	投标人的信誉
	5分
	信息公开
	0～3分
	1.投标人的基本信息和企业资质情况在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统中向社会公开信息的，得1分。

2.项目负责人的职称等相关证书信息在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统中公开的，得 1分。

3.各分项负责人职称等相关证书信息都在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统中公开的，得1分，否则不得分。

	
	
	
	信誉
	-1～2分
	AA级：得2分；A级：得1分；B级：得0分；C级：扣1分。投标人信用等级以浙江省交通运输厅最新的设计企业信用评价结果为准，浙江省交通运输厅最新的设计企业信用评价结果未涉及的按B级计算。当浙江省交通运输厅最新的设计企业信用评价结果为B级及以下，交通运输部最新（最近）公布的全国信用评价结果低于浙江省交通运输厅最新公布的信用评价结果时，以信用等级低的为准。）

	d
	技术建议书
	44分
	对招标项目的理解和总体设计思路
	8～10分
	对本项目理解基本正确、总体设计思路基本清晰的，得基本分8分；

理解深刻、有独到见解，总体设计思路清晰的，酌情加分，最多加2分。

	e
	
	
	招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施
	10～15分
	对招标项目勘察设计的特点及关键性技术问题把握基本准确，所提出的措施基本有效可行的，得基本分10分；

对招标项目勘察设计的特点及关键性技术问题把握准确，所提出的措施有效可行的，酌情加分，最多可加5分。

	f
	
	
	勘察设计工作量及计划安排
	4～6分
	工作量及计划安排内容较充实，表述较清晰，基本合理可行，得基本分4分；

工作量及计划安排内容充实，表述清晰，合理可行，酌情加分，最多加2分。

	g
	
	
	勘察设计的质量保证措施、进度保证措施
	6～8分
	满足勘察设计工作进度要求、进度保证措施和质量保证措施基本可行的，得基本分6分；

满足勘察设计工作进度要求、进度保证措施和质量保证措施可行的，酌情加分，最多加2分。

	h
	
	
	后续服务的安排及保证措施
	4～5分
	后续服务安排及措施，符合招标文件要求的，得基本分4分；

提出了具体服务安排及措施、承诺明确并切实可行的，酌情加分，最多加1分 。


第二个信封（报价文件） 评分分值表
续上表

	评审因素与评分值
	评分标准

	序号
	评审因素
	评审因素

评分值
	

	i
	投标价
	15分
	投标价的确定：投标价=报价函文字报价

	
	
	
	评标基准价由评标委员会进行计算、复核并签字确认。除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或少计投标人报价。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。
按第一信封（商务及技术文件）评审得分由高到低的顺序选取前三名（若不足三名，则选取相应数量），对投标人的第二信封（报价清单）通过初步评审及算术性修正后投标报价不低于最高投标限价的60％（含）的评标价作算术平均，将该平均值作为评标基准价，如第一信封（商务及技术文件）评审得分相同时，则第一信封（商务文件）得分较高的优先；如投标文件第一信封（商务）得分也相同的，以递交投标文件时间较前的投标人优先），若均低于最高投标限价的60％，则最高投标限价的60％作为评标基准价。   

	
	
	
	投标价得分计算公式为：

（1）如果投标人的投标价＞评标基准价，则投标价得分=F—(投标人投标价—评标基准价)/评标基准价×100×E1；

（2）如果投标人的投标价≤评标基准价，则投标价得分= F+(投标人投标价—评标基准价)/评标基准价×100×E2；

其中：F=15；E1=0.3；E2=0.2。

投标价得分最低为0分。

投标价得分计算保留两位小数。

	需要补充的其他内容：

评标委员会只对通过初步评审的投标文件第一信封（商务及技术文件）进行详细评审。评标委员会按“评标办法前附表”规定的评审因素和评分值进行独立评分（保留一位小数）并署名，并且计算出各投标人的商务和技术得分。


1. 评标方法
评标委员会对通过形式评审、资格评审、响应性评审的投标文件，根据本章第 2.2 款规定评分标准进行计算，并择优向招标人推荐 3 名投标人（不进行名次排序）进入定标程序，并提交评标报告。若出现总得分并列，则择优推荐技术标得分高的投标人。

2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。（适用于未进行资格预审的）

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1  分值构成
见评标办法前附表。

2.2.2  评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3  评标价的偏差率计算
评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4  评分标准
见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 第一个信封初步评审
3.1.1 投标人须保证投标文件里的复印件清晰可辨，若在评审过程中发现复印件辨识不清等情形，评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件） 进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。
3.2 第一个信封详细评审
3.2.1  评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。
3.2.2  投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位 “四舍五入”。

3.2.3  投标人的商务和技术得分=商务文件得分+技术文件得分。

3.3 第二个信封开标
第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知” 第 5.1 款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。
3.4 第二个信封初步评审
3.4.1  评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。
3.4.2  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。
3.4.3  修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。
3.4.4  修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。
3.5 第二个信封详细评审
3.5.1  评标委员会按本章第 2.2.4 项（2）目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分 。评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.5.2  投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+报价得分。
3.5.3  评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
3.6 投标文件相关信息的核查
3.6.1  在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。
3.6.2  评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。
（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； 

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；
d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。 

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：
a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明； 

e.提供虚假的信用状况；
f.其他弄虚作假的行为。
3.7 投标文件的澄清和说明
3.7.1  在评标过程中，评标委员会要求投标人进行澄清、说明或者补正的，须通过电子邮箱：94406955@qq.com 的方式作出澄清、说明或者补正，提交澄清、说明或补正的时间为通知后半小时内。投标单位的报名人在评标过程中，应要保持手机畅通。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.7.2  澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。
3.7.3  评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。
3.7.4  凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其 他因素在评标时不予考虑。
3.8 不得否决投标的情形
投标文件存在第二章“投标人须知”第 1.12.2 项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第 1.12.3项规定的原则处理。
3.9 评标结果
3.9.1  3.4.1 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标 准进行打分，并择优向招标人推荐 3 名投标人（不进行名次排序）进入定标程序，并提交评标报告。若出现总得分并列，则择优推荐技术标得分高的投标人。
3.9.2  评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

 第四章  合同条款及格式
第一节  通用合同条款

1.一般约定
1.1  词语定义
通用合同条款 、专用合同条款中的下列词语应具有本条所赋予的含义。
1.1.1  合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、专用合同条款 、通用合同条款、发包人要求、勘察设计费用清单，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指发包人和设计人共同签署的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书： 指发包人通知设计人中标的函件。
1.1.1.4 投标函： 指由设计人填写并签署的，名为“投标函 ”的函件。
1.1.1.5 发包人要求：指合同文件中名为“发包人要求 ”的文件。
1.1.1.6 技术建议书：指设计人投标文件中的技术建议书。
1.1.1.7 勘察设计费用清单： 指设计人投标文件中的勘察设计费用清单。
1.1.1.8 其他合同文件： 指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人指发包人和（或）设计人。
1.1.2.2 发包人：指与设计人签订合同协议书的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 设计人：指与发包人签订合同协议书的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人 。若设计人为联合体，则设计人包括联合体所有成员单位。
1.1.2.4 发包人代表：指由发包人任命，并在授权范围和期限内代表发包人行使权利和履行义务的全权负责人。
1.1.2.5 项目负责人：指由设计人任命，代表设计人行使权利和履行义务的全权负责人。
1.1.2.6 分项负责人：指由设计人批准、并经过发包人认可的各专业负责人。
1.1.2.7 分 包 人：指从设计人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.8 咨询单位：指受发包人委托对本工程勘察设计文件进行审查或提供咨询意见的咨询机构。
1.1.3  工程和勘察设计
1.1.3.1 工程： 指专用合同条款中指明进行勘察设计招标的工程。
    1.1.3.2 勘察设计服务：指设计人按照合同约定履行的服务，包括制订勘察设计工作大纲、进行测绘、勘探 、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制勘察报告；编制设计文件和设计概算、预算、提供技术交底、招标与施工配合、参加交工验收、参加竣工验收或发包人委托的其他服务。

本合同包括的具体勘察设计服务内容在专用合同条款中约定。
1.1.3.3勘察设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.4勘探场地：指用于工程勘探的场所， 以及在合同中指定作为勘探场地组成的其他场所。
1.1.3.5 勘察设计资料：是发包人按合同约定向设计人提供的，用于完成勘察设计服务范围与内容所需要的资料。
1.1.3.6 勘察设计文件：指设计人按合同约定向发包人提交的工程勘察报告、服务大纲、勘察方案、外业指导书、进度计划，设计说明、图纸、图板、模型、计算书 、软件和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应采用合同中双方约定的格式和载体 。本合同包括的具体勘察设计文件在专用合同条款中约定。

1.1.4 日期
1.1.4.1 开始勘察设计通知：指发包人按第6.1款通知设计人开始勘察设计的函件。
1.1.4.2 开始勘察设计日期： 指发包人按第6.1款发出的开始勘察设计通知中写明的开始勘察设计日期。
1.1.4.3 勘察设计服务期限：指设计人在投标函中承诺的完成合同勘察设计服务所需的期限 ，包括按第6.2款、第6.4款、第6.5款和第6.7款约定所作的调整。
1.1.4.4 完成勘察设计日期：指第1.1.4.3目约定勘察设计服务期限届满时的日期。

1.1.4.5  基准日：指投标截止时间前28天的日期。

1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的 ，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的、包括暂列金额在内的勘察设计费用总金额。

1.1.5.2 合同价格：指设计人按合同约定完成了全部勘察设计工作后，发包人应付给设计人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3  费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指暂时未定的，包括在合同中，并在报价清单汇总表中以此名称标明的金额，用于进行本工程可能发生的额外勘察设计工作或作为不可预见费用，按照合同条款第12.5款的规定使用。
1.1.6  其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 勘察设计质量事故：指在缺陷责任期结束前，由于勘察设计原因使工程不满足技术标准及设计要求，并造成结构损毁或一定直接经济损失的事故。
根据直接经济损失或工程结构损毁情况（自然灾害所致除外），勘察设计质量事故分为特别重大质量 事故 、重大质量事故 、较大质量事故和一般质量事故四个等级，上述质量事故的界定按交通运输部《公路水运建设工程质量事故等级划分和报告制度》规定执行。
1.2  语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3  适用法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章， 以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。

1.4   合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；
（2） 中标通知书；

（3）投标函；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）勘察设计费用清单；

（8）设计人有关人员投入的承诺；

（9）其他合同文件。

1.5   合同协议书

设计人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和设计人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6   文件的提供和照片

1.6.1   勘察设计文件的提供

除专用合同条款另有约定外，设计人应在合理的期限内按照合同约定的数量向发包人提供勘察设计文件。合同约定勘察设计文件应经发包人批复的，发包人应在合同约定的期限内批复或提出修改意见。
1.6.2   发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括基础资料、勘察设计任务书等，发包人应按约定的数量和期限交给设计人。由于发包人未按时提供文件造成勘察设计服务期限延误的，按第6.2款约定执行。
1.6.3   文件错误的通知

任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。
1.7   联络

1.7.1  与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2  上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.8   转让

除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9   严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应赔偿损，并承担相应的法律责任。

1.10   知识产权

1.10.1 除专用合同条款另有约定外，设计人因受发包人委托进行的本项目勘察设计及专题研究而产 生的成果均为双方所共同享有，其中任何一方向第三方转让时须经另一方同意，但若发包人因推进本项目的需要向第三者透露研究成果，则无须经过设计人的同意。

1.10.2 设计人在从事勘察设计活动时，不得侵犯他人的知识产权 。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人自行承担。因发包人提供的勘察设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

  1.10.3 设计人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为己包含在投标报价之中。

1.11   文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密 、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.12   发包人要求

1.12.1 设计人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。无论是否存在错误，发包人均有权修改发包人要求，并在修改后3天内通知设计人。除专用合同条款另有约定外，由此导致设计人费用增加和（或）周期延误的，发包人应当相应地增加费用和（或）延长周期。

1.12.2 如果发包人要求违反法律规定，设计人应在发现后及时书面通知发包人，要求其改正 。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，设计人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的设计人的令部损失由发包人承担。

1.12.3  发包人要求采用国外规范和标准进行勘察设计时，应由发包人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。

1.13  避免利益冲突

除专用合同条款另有约定外，设计人及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬；设计人不得参与与发包人的利益相冲突的任何活动。

2.发包人义务

2.1   遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证设计人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2  发出开始勘察设计通知

发包人应按第6.1款的约定向设计人发出开始勘察设计通知。

2.3   办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定山发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理，设计人应给予必要的协助。

法律规定和（或）合同约定由设计人负责办理的勘察设计所需的证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.4   支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时支付合同价款。

2.5   提供勘察设计资料

发包人应按第1.6.2项的约定向设计人提供勘察设计资料。

2.6   其他义务

2.6.1 发包人应严格履行基本建设程序，根据本工程的具体情况和技术要求，确定合理的勘察设计工作量及合理的勘察设计服务期限。

2.6.2 发包人应组织专家或委托咨询单位对勘察设计文件和为了满足勘察设计需要而进行的各究试验成果进行审查，并负责设计文件的报审工作，向设计人提供上级主管部门对设计文件进行审查后的批复意见。对设计人在贯彻落实审查意见时提出的有关问题应及时认真予以解答，但并不免除设计人根据本合同规定应负的责任。

2.6.3  发包人不应向设计人提出不符合工程安全生产法律、法规和工程建设强制性标准规定的要求。

2.6.4  由于执行发包人的书面指令而造成的勘察设计质量事故应由发包人承担责任。

2.6.5  发包人应履行专用合同条款约定的其他义务。

3.发包人管理

3.1   发包人代表

3.1.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后14天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知设计人，由发包人代表在其授权范围和授权期限内 ，代表发包人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。

3.1.2  发包人代表违反法律法规、违背职业道德守则或不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，设计人有权通知发包人更换发包人代表。发包人收到通知后7天内，应核实完毕并将处理结果通知设计人。

3.1.3  发包人更换发包人代表的，应提前14天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知设计人。

3.1.4 发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。发包人代表应将 被授权人员的姓名及其授权范围通知设计人。被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。

3.2   监理人

3.2.1 发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察设计监理。如果委托监理 ，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.2.2 合同约定应山设计人承担的义务和责任，不因监理人对设计文件的审查或批准，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.3   发包人的指示

3.3.1 发包人应按合同约定向设计人发出指示，发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认。

3.3.2  设计人收到发包人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第11条执行。

3.3.3  在紧急情况下，发包人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，设计人应遵照执行。发包人代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。

3.3.4  除专用合同条款另有约定外，设计人只从发包人代表或按第3.1.4项约定的被授权人员处取得指示。

3.3.5  由于发包人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致设计人费用增加和（或）周期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。

3.4   决定或答复

3.4.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的勘察设计工作和I或勘察设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及勘察设计服务期限或勘察设计费用等问题按第11条的约定处理。

3.4.2 发包人应在专用合同条款约定的时间之内，对设计人书面提出的事项作出书面答复；逾期没有作出答复的，视为已获得发包人的批准。

4.设计人义务

4.1   设计人的一般义务

4.1.1  遵守法律

设计人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因设计人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2  依法纳税

设计人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。

4.1.3  完成全部勘察设计工作

设计人应按合同约定以及发包人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。设计人应按合同约定提供勘察设计文件和相关服务，以及为完成勘察设计服务所需的劳务、材料、勘察设备 、实验设施等，并应自行承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除。

4.1.4  保证勘察作业规范、安全和环保

设计人应按法律、规范标准和发包人要求，采取各项有效措施，确保勘察作业操作规范、安全、文明和环保，在风险性较大的环境中作业时应编制安全防护方案并制定应急预案，防止因勘察作业造成的人身伤害和财产损失。

对于设计人在勘察设计过程中发生的人员伤亡或财产损失，或造成第三方的人员伤亡、财产损失，或由此而引起的其他一切损害和损失，发包人均不承担责任。

4.1.5  避免勘探对公众与他人的利益造成损害

设计人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公 共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，保证勘探场地的周边设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他物体的安全运行。设计人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.6   其他义务

4.1.6.1 设计人对本合同工程勘察设计质量承担设计使用年限内的终身责任。

4.1.6.2 设计人应按照交通运输部《公路勘察设计工序管理试行办法》做好勘察设计的质量管理工作，建立健全勘察设计质量保证体系，加强勘察设计全过程的质量控制，建立完整的勘察设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，并对本合同工程的勘察设计质最负责。

4.1.6.3 在勘察设计过程中，设计人应与本项目相干扰的铁路、航道、水利、管线、电力电信及其他相关建筑设施或特殊保护区域的主管部门进行协商 ，获得项目相干扰部门对推荐路线的认同意见、协议、批准文件或纪要等，以确保本项目顺利实施。

4.1.6.4 设计人的勘察设计文件应接受发包人、咨询单位及发包人的上级主管部门的审查，凡审查意见中提出的问题，设计人应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免费修改勘察设计文件。

4.1.6.5 设计人应按发包人要求的数量（符合规范要求）提供所有为完成勘察设计所必需的研究试验阶段性或成果性报告，接受发包人或上级主管部门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。

4.1.6.6 设计人应根据设计需要开展专题研究工作，提交相应专题研究报告，并通过发包人或上级主管部门的审查。

4.1.6.7 设计人应履行合同约定的其他义务。

4.2   履约保证金

4.2.1 除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在最后一批勘察设计成果文件经上级主管部门批复且设计人按照合同约定缴纳质量保证金之日起28天后失效。如果设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，发包人有权扣划相应金额的履约保证金。

4.2.2 发包人应在收到设计人缴纳的质量保证金后28天内将履约保证金退还给设计人。设计人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从勘察设计费中扣留相应金额作为质量保证金。

4.2.3 发包人对履约保证金提出的任何索赔要求，均应在履约保证金有效期内提出。

4.3   分包和不得转包

4.3.1 设计人不得将其勘察设计的全部工作转包给第三人。

4.3.2 设计人不得将勘察设计的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，经发包人同意，设计人可将工程设计中跨专业或有特殊要求的勘察、设计工作进行分包。

4.3.3 发包人同意设计人分包工作的，设计人应在分包合同签订之日起7天内向发包人提交1 份分包合同副本，并对分包工作质量承担连带责任。除专用合同条款另有约定外，分包人的勘察设计费用由设计人向分包人自行支付。

4.3.4   分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，包括必要的企业资质、人员、设备和类似业绩等。分包人不得将分包项目再次分包或转包。

4.3.5 发包人对设计人与各分包人之间的法律和经济纠纷不承担任何责任和义务。

4.4   联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3  联合体牵头人负责与发包人联系并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同 。发包人就本合同工程向联合体牵头人发布的任何指令、指示、通知等均对联合体其他成员具有同等效力。

4.4.4 未经发包人同意，联合体的组成、结构与业务分工均不得变动。

4.5   项目负责人

4.5.1 设计人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人，拟更换的项目负责人资历应不低于原项目负责人。项目负责人2 天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 项目负责人应按合同约定以及发包人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向发包人提交书面报告。

4.5.3  设计人为履行合同发出的一切函件均应盖有设计人单位章，并由设计人的项目负责人签字确认。

4.5.4 按照专用合同条款约定，项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人。

4.6   勘察设计人员的管理

4.6.1 设计人应在接到开始勘察设计通知之日起7天内，向发包人提交勘察设计项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要勘察设计人员和其他人员的名单及资格条件 。主要勘察设计人员应相对稳定，更换主要勘察设计人员的，应取得发包人的同意，并向发包人提交继任人员的资格、管理经验等资料，继任人员的资历应不低,于原设计人员。项目负责人的更换，应按照本章第4.5.1项规定执行。

4.6.2  除专用合同条款另有约定外，主要勘察设计人员包括项目负责人、专业负责人、审核人、审定人等；其他人员包括勘察作业人员、各专业的设计人员、管理人员等。

4.6.3  设计人应保证其主要勘察设计人员（含分包人）在合同期限内的任何时候都能按时参加发包人组织的工作会议。

4.6.4  国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，发包人有权随时检查 。发包人认为有必要时，可以进行现场考核。

4.6.5 设计人的工作进度未达到设计人投标文件中承诺的进度计划时，发包人有权要求设计人增加勘察设计人员，设计人应立即安排，其费用视为己包含在合同价格中。

4.7   撤换项目负责人和其他人员

设计人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目负责人和其他人员的，设计人应予以撤换。

4.8   保障人员的合法权益

4.8.1 设计人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 设计人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因勘察设计需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 设计人应为其现场人员提供必要的食宿条件， 以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的勘探场地，还应配备必要的伤病防治和急救设施。

4.8.4 设计人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在勘探作业中受到伤害的，设计人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 设计人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.9   合同价款应专款专用

发包人按合同约定支付给设计人的各项价款，应专用于合同勘察设计工作。

5.勘察设计要求

5.1   一般要求

5.1.1 发包人应遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行勘察设计服务，降低工程质量。

5.1.2 设计人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成勘察设计工作，升应符合发包人要求。各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。

5.1.3  除专用合同条款另有约定外 ，设计人完成勘察设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，设计人应向发包人提出遵守新规定的建议。发包人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人指示遵守新规定的，按照第11条约定执行。

5.1.4  设计人在勘察设计服务中选用的材料、设备，应注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能 、环保等要求，但不得指定生产厂、供应商和产品品牌。

5.1.5  设计人必须贯彻“技术先进、安全可靠、适用耐久、经济合理”的基本原则，加强总体设计，重视与城镇建设总体规划、土地开发利用规划、农田水利、森林植被、水土保持、生态环境、特殊设施保护区、其他运输方式和其他建设工程的总体协调和配合，节约资源、保护环境、合理选用技术指标、树立全寿命周期成本的理念，充分发挥工程建设项目经济、社会和环境的综合效益。

5.2  勘察设计依据

除专用合同条款另有约定外，本工程的勘察设计依据如下：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的规范、标准、规程；

（3）工程基础资料及其他文件；

（4）本勘察设计服务合同及补充合同；

（5）本工程施工需求；

（6）合同履行中与勘察设计服务有关的来往函件；

（7）其他勘察设计依据。

5.3   勘察设计范围

5.3.1  本合同的勘察设计范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体勘察设计范围应根据三者之间的关联内容进行确定。

5.3.2  工程范围指勘察设计工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。

5.3.3  阶段范围指工程建设程序中的可行性研究勘察、初步勘察、详细勘察、施工勘察、方案设计、初步设计、技术设计（如有）、施工图设计等阶段中的一个或多个阶段具体范围在专用合同条款中约定。

5.3.4  工作范围指工程测量、岩土工程勘察、岩土工程设计（如有），编制设计文件、编制设计概算、预算、提供技术交底、招标与施工配合、编制竣工图、参加交工验收、参加竣工验收和发包人委托的其他服务中的一项或多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。

5.4   勘察作业要求

5.4.1 测绘

（1） 除专用合同条款另有约定外， 发包人应在开始勘察前7天内，向设计人提供测量基准点、水准点和书面资料等；设计人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按发包人要求的基准点以及合同工程精度要求，进行测绘。

（2）设计人测绘之前，应认真核对测绘数据，保证引用数据和原始数据准确无误。测绘工作应由测量人员如实记录，不得补记、涂改或损坏。

（3）工程勘探之前，设计人应严格按照勘察方案的孔位坐标，进行测量放线并在实地位置定位，埋设带有编号且不易移动的标志桩进行定位控制。

5.4.2   勘探

（1）设计人应根据公路基本建设程序各阶段要求的深度开展工作，结合现场地形地质条件、工程结构设置以及不同勘察手段的特性等，统筹考虑、综合确定勘察方法及勘察工作量，为完成合同约定的勘察设计任务创造条件。设计人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责。

（2）设计人布置勘探工作时， 应充分考虑勘探方法对于自然环境、周边设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他物体的影响，采用切实有效的措施进行防范控制，不得造成损坏或中断运行，否则由此导致的费用增加和（或）周期延误山设计人自行承担。

（3）设计人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置。勘探方法、勘探机具、勘探记录、取样编录与描述，孔位标记、孔位封闭等事项，应严格执行规范标准，按实填写勘探报表和勘探日志。

（4）勘探工作完成后，设计人应按照规范要求及时封孔，并将封孔记录整理存档，勘探场地应地面平整、清洁卫生，并通知发包人、行政主管部门及使用维护单位进行现场验收。验收通过之后如果发生沉陷，设计人应及时进行二次封孔和现场验收。

5.4.3   取样

（1）设计人应针对不同的岩士地质，按照勘探取样规范规程中的相关规定， 根据地层特征 、取样深度、设备条件和试验项目的不同，合理选用取样方法和取样工具进行取样，包括并不限于士样、水样、岩芯等。

（2）取样后的样品应根据其类别、性质和特点等进行封装、贮存和运输。样品搬运之前，宜用数码相机进行现场拍照；运输途中应采用柔软材料充填、尽晕避免震动和阳光曝晒；装卸之时尽量轻拿轻放，以免样品损坏。

（3）取样后的样品应填写和粘贴标签 ，标签内容包括并不限于工程名称、孔号、样品编号、取样深度、样品名称、取样日期、取样人姓名、施工机组等。

5.4.4   试验

（1）设计人应根据岩土条件、设计要求、勘察经验和测试方法特点，选用合适的原位测试方法和勘察设备进行原位测试。原位测试成果应与室内试验数据进行对比分析，检验其可靠性。

（2）设计人的试验室应通过行业管理部门认可的CMA计量认证，具有相应的资格证书、试验人员和试验条件，否则应委托第三方试验室进行室内试验。

（3）设计人应在试验之前按照要求清点样品数目，认定取样质量及数量是否满足试验需要；勘察设备应检定合格，性能参数满足试验要求，严格按照规范标准的相应规定进行试验操作；试验之后应在有效期内保留备样，以备复核试验成果之用，并按规范标准规定处理余土和废液，符合环境保护、健康卫生等要求。

（4）试验报告的格式应符合CMA计量认证体系要求，加盖CMA章并由试验负责人签字确认；试验负责人应通过计量认证考核，并由项目负责人授权许可。

5.4.5  其他要求

（1）设计人应在勘察过程中重视地质环境对安全的影响，提交的勘察报告应真实、准确、可靠，满足工程安全生产的需要，并对勘察结论负责。

（2）设计人应对有可能引发公路工程安全隐患的地质灾害提出防治建议。

（3）工程勘察布点应参考发包人提供的资料。勘探点的数量、深度和位置可根据地质情况和现场条件依据规范进行调整，但应经发包人同意和批准。

（4）勘探过程中应认真记录每日工作内容，保存原始记录资料与数据，以供发包人检查和分析。

（5）在钻探进行中，如发包人根据规范需要更改取样间距与现场试验的要求，或更改钻孔深度，设计人应积极配合并安排实施。

（6）设计人在钻探过程中应对地下管线和构筑物进行相应保护，遇到地下文物时应及时向发包人和文物保护部门汇报并妥善保护。设计人在钻探过程中应采取有效的环境保护措施，避免对周围环境造成破坏或污染。

（7）设计人在进行外业勘察时，应采取有效措施避免对原有道路、桥梁、构造物及其它公共设施或地上附着物造成损坏或损伤。如造成损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其他费用，由设计人自行承担。

5.5   勘察设备要求

5.5.1 设计人应按合同进度计划的要求，及时配置勘察设备进行作业。设计人更换合同约定的勘察设备的，应报发包人批准。

5.5.2  设计人应按照规范要求，及时维修、保养或更换勘察设备，包括并不限于钻机、触探仪、全站仪、水准仪、探测仪、测井平台、天平、固结仪、振筛机、干燥箱、直剪仪、收缩仪、膨胀仪、渗透仪等，保证勘察设备能够随时进场使用。

5.5.3  设计人使用的勘察设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，发包人有权要求设计人增加或更换勘察设备，设计人应及时增加或更换， 由此增加的费用和（或）周期延误由设计人自行承担。

5.6   临时占地和设施要求

5.6.1  设计人应根据勘察设计服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准。

5.6.2  位于本工程区域内的临时占地，由发包人协调提供。位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由设计人向行政管理部门报建申请，按照要求制定占地施工方案，并据此实施。

5.6.3  临时占地使用完毕后，设计人应按照发包人要求或行政管理部门规定恢复临时占地 。如果恢复或清理标准不能满足要求的，发包人有权委托他人代为恢复或清理，由此发生的费用从拟支付给设计人的勘察设计费用中扣除。

5.6.4  设计人应配备或搭设足够的临时设施，保证勘探工作能够正常开展。临时设施包括并不限于施工围挡、交通疏导设施、安全防范设施、钻机防护设施、安全文明施工设施、办公生活用房、取样存放场所等。

5.6.5 临时设施应满足规范标准、发包人要求和行政管理部门的规定等。除专用合同条款另有约定外，临时设施的修建、拆除和恢复费用由设计人自行承担。

5.7   安全作业要求

5.7.1 设计人应按合同约定履行安全职责，执行发包人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送发包人批准。

5.7.2  设计人应严格执行操作规程，采取有效措施保证道路、桥梁、交通安全设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他周边设施等安全正常地运行。

5.7.3  设计人应按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，加强勘察作业安全管理，特别加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理。

5.7.4  设计人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对设计人人员的安全教育，并且发放安全工作手册和劳动保护用具。

5.7.5  设计人应按发包人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送发包人批准。设计人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

5.7.6  设计人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成设计人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

5.7.7  由于设计人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由设计人负责赔偿。

5.8   环境保护要求

5.8.1 设计人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

5.8.2 设计人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送发包人批准。

5.8.3 设计人应确保勘探过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等符合法律规定和发包人要求。

5.9   事故处理要求

5.9.1 合同履行过程中发生事故的，设计人应立即通知发包人。

5.9.2 发包人和设计人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和设计人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

5.10   勘察设计文件要求

5.10.1 勘察设计文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求，相关勘察设计依据应完整、准确、可靠，勘察设计方案论证充分，计算成果规范可靠，并能够实施。

5.10.2 勘察设计服务应根据法律、规范标准和发包人要求，保证工程的合理使用寿命年限，并在设计文件中予以注明。

5.10.3 勘察设计文件的深度应满足本合同相应勘察设计阶段的规定要求 ，满足发包人的下步工作需要 ，并应符合国家和行业现行规定。

5.10.4 勘察设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求 ，按照有关法律法规规定在勘察设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

5.10.5 勘察设计文件必须符合下列要求：

（1）勘察设计文件的编制必须严格执行国家某本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关公路工程建设的法律 、法规、规章 、规范、标准 、规程、定额和合同的要求。

（2）勘察设计文件的编制须符合国民经济、社会发展规划和产业政策，贯彻提高社会经济效益和促进技术进步的方针，实行资源综合利用，节约资源和能源，符合国家自然风景区、城市、集镇、村庄规划和相关专业规划，符合国家有关劳动安全生产、消防 、抗震、人防规定。

（3）勘察设计文件必须保证工程质量和安全的要求，符合安全、适用、耐久、经济、美观的综合要求；并应特别注意沿线景观及沿线设施的协调性和环境保护、水士保持的要求。

5.10.6 设计人应根据批复的可行性研究报告和交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》规定的设计深度①完成初步设计工作。初步设计文件经审查批复后，作为编制施工图设计文件和控制建设项目投资的依据。

5.10.7 若发包人或发包人上级主管部门认为需要进行技术设计，设计人应根据发包人要求 ，按交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》有关规定编制技术设计文件和修正概算，并通过发包人上级主管部门的审查。如果发包人在招标阶段已明确本项目包括技术设计并且在报价清单中已列有相应报价子目，则按设计人在报价清单中所报的相应费用支付；否则，对于发包人在项目实施过程中提出的技术设计，发包人应另行支付费用。

5.10.8 设计人应按批准的初步设计完成施工图设计工作，并接受发包人、咨询单位及发包人上级主管部门对施工图设计文件的审查，按审查意见修改施工图设计文件。设计人应在发包人规定的时间内完成施工图预算的编制，施工图设计文件及施工图预算应按各施工标段进行编制。施工图设计文件批复后，则作为编制施工招标文件的依据。

5.10.9  当发包人、咨询单位或上级主管部门认为需调用设计人的设计计算书时，设计人必须及时提供。

6.开始勘察设计和完成勘察设计

6.1  开始勘察设计

6.1.1 符合专用合同条款约定的开始勘察设计条件的，发包人应提前7天向设计人发出开始勘察设计通知。勘察设计服务期限自开始勘察设计通知中载明的开始勘察设计日期起计算。勘察设计服务周期安排在专用合同条款中约定。

6.1.2  除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始勘察设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。

6.1.3 设计人应在接到中标通知书后14天内，针对勘察设计各个阶段工作内容向发包人提交具有可实施性、分项目的勘察设计详细工作大纲及进度计划，以及为完成本计划而建议采用的措施和说明（含电子文件一份），经批准后作为勘察设计合同文件的组成部分，是发包人对勘察设计进行项目管理的依据之一。

6.1.4 设计人在开展专题研究之前，应针对专题研究的具体内容提交详细的工作大纲（含电子文件一份），报发包人审核后实施，并作为勘察设计合同文件的组成部分。

6.1.5 发包人对设计人勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲的审查，并不免除①如项目采用设计施工总承包模式，初步设计阶段勘测勘察工作应当加大设计深度，加强地质勘察，原则上按照定测详勘要求开展。高填深挖和深厚软土地基等特殊路段、主跨大于150米桥梁、特长隧道、枢纽互通式立交、港口工程主要建筑物、港口主要装卸工艺、航运工程主要建筑物等的设计文件原则上达到施工图设计深度。

设计人对本项目勘察设计（含专题研究）应承担的责任。

6.1.6 设计人应在每月月底向发包人提供进度报告，说明该月工作进展情况及下月计划安排 ，并根据发包人要求，参加发包人组织的月度工作例会。

6.2   发包人引起的周期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成勘察设计服务期限延误的，发包人应延长勘察设计服务期限并增加勘察设计费用，具体方法在专用合同条款中约定。

（1）合同变更；

（2）未按合同约定期限及时答复勘察设计事项；

（3） 因发包人原因导致的暂停勘察设计；

（4）未按合同约定及时支付勘察设计费用；

（5）发包人提供的基准资料错误；

（6）未及时履行合同约定的相关义务；

（7）未能按照合同约定期限对勘察设计文件进行审查；

（8）发包人造成周期延误的其他原因。

6.3   设计人引起的周期延误

由于设计人原因造成周期延误，设计人应支付逾期违约金。逾期违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。

6.4   行政管理部门引起的周期延误

由于行政管理部门审查延迟原因造成费用增加和（或）周期延误的，由发包人承担。

6.5   非人为因素引起的周期延误

6.5.1  由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候条件、不利物质条件等因素导致周期延误的，设计人有权要求发包人延长周期和（或）增加费用。

6.5.2 设计人发现地下文物或化石时，应按规定及时报告发包人和文物部门，并采取有效措施进行保护；设计人有权要求发包人延长周期和（或）增加费用。

6.6   完成勘察设计

6.6.1 设计人完成勘察设计服务之后，应根据法律、规范标准、合同约定和发包人要求编制勘察设计文件。

6.6.2 勘察设计文件是工程勘察设计的最终成果和施工的重要依据，应根据本工程的勘察设计内容和不同阶段的勘察设计任务、目的和要求等进行编制。勘察设计文件的内容和深度应满足对应阶段的规范要求。

6.6.3  除专用合同条款另有约定外，勘察设计文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件一式八份，应加盖单位章和项目负责人注册执业印章；电子文件中的文字为WORD格式、图形为CAD格式，并应使用光盘和U盘分别贮存。

6.7   提前完成勘察设计

6.7.1 根据发包人要求或者基于专业能力判断，设计人认为能够提前完成勘察设计的，可向发包人递交一份提前完成勘察设计建议书，包括实施方案、提前时间、勘察设计费用变动等内容 。除专用合同条款另有约定之外，发包人接受建议书的，不因提前完成勘察设计而减少勘察设计费用；增加勘察设计费用的，所增费用由发包人承担。

6.7.2 发包人要求提前完成勘察设计但设计人认为无法实施的，应在收到发包人书面指示后7天内提出异议，说明不能提前完成的理由。发包人应在收到异议,7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理的勘察设计服务期限.

6.7.3  由于设计人提前完成勘察设计而给发包人带来经济效益的，发包人可以在专用合同条款中约定设计人因此获得的奖励内容。

7.暂停勘察设计

7.1   发包人原因暂停勘察设计

合同履行中发生下列情形之一的，设计人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到设计人通知后的28天内仍不履行合同义务时，设计人有权暂停勘察设计并通知发包人；发包人应承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。

（1）发包人违约；

（2）发包人确定暂停勘察设计；

（3）合同约定由发包人承担责任的其他情形。

7.2   设计人原因暂停勘察设计

合同履行中发生下列情形之一的，发包人可向设计人发出通知暂停勘察设计，由此造成费用的增加和（或）周期延误由设计人承担。

（1）设计人违约；

（2）设计人擅自暂停勘察设计；

（3）合同约定由设计人承担责任的其他情形。

7.3   暂停期间的文件照管

不论由于何种原因引起暂停勘察设计的，暂停期间设计人应负责妥善保护已完部分的勘察设计文件，由此增加的费用由责任方承担。

8.勘察设计文件

8.1   勘察设计文件接收

8.1.1 发包人应及时接收设计人提交的勘察设计文件。如无正当理由拒收的，视为发包人已经接收勘察设计文件。

8.1.2 发包人接收勘察设计文件时，应向设计人出具文件签收凭证，凭证内容包括文件名称 、文件内容、文件形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

8.1.3 勘察设计文件提交的份数、内容、纸幅、装订格式、电子文件、展板、模型、沙盘、动画等要求，在专用合同条款中约定。

8.2   发包人审查勘察设计文件

8.2.1 发包人接收勘察设计文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，设计人应给予配合。审查标准应符合法律、规范标准、合同约定和发包人要求等；审查的具体范围、明细内容和费用分担，在专用合同条款中约定。

8.2.2  除专用合同条款另有约定外，发包人对于勘察设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天。发包人逾期未作出审查结论且未提出异议的，视为设计人的勘察设计文件已经通过发包人审查。

8.2.3 发包人审查后不同意勘察设计文件的，应以书面形式通知设计人，说明审查不通过的理由及其具体内容。设计人应根据发包人的审查意见修改完善勘察设计文件，并重新报送发包人审查，审查期限重新起算。

8.3   审查机构审查勘察设计文件

8.3.1 勘察设计文件需经政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意后，按照有关主管部门要求，将勘察设计文件和相关资料报送审查机构进行审查。发包人的审查和审查机构的审查不减免设计人因为质量问题而应承担的勘察设计责任。

8.3.2 对于审查机构的审查意见，如不需要修改发包人要求的，应由设计人按照审查意见修改完善勘察设计文件；如需修改发包人要求的，则由发包人重新修改和提出发包人要求，再由设计人根据新的发包人要求修改完善勘察设计文件。

8.3.3  由于自身原因造成勘察设计文件未通过审查机构审查的，设计人应承担违约责任，采取补救措施直至达到合同约定的质量标准，并自行承担由此导致的费用。

9.勘察设计责任与保险

9.1   工作质量责任

9.1.1 勘察设计工作质量应满足法律规定、规范标准、合同约定和发包人要求等。

9.1.2 设计人应做好勘察设计服务的质量与技术管理工作，建立健全内部质量管理体系和质量责任制度，加强勘察设计服务全过程的质量控制，建立完整的勘察设计文件的设计、复核 、审核、会签和批准制度， 明确各阶段的责任人。

9.1.3 设计人应强化现场作业质量和试验工作管理，保证原始记录和试验数据的可靠性、真实性和完整性，严禁离开现场进行追记、补记和修改记录。

9.1.4 设计人应按合同约定对勘察设计服务进行全过程的质佩检查和检验，并作详细记录，编制勘察设计工作质量报表，报送发包人审查。

9.1.5 发包人有权对勘察设计工作质量进行检查和审核。设计人应为发包人的检查和检验提供方便，包括发包人到勘察设计场地、试验室或合同约定的其他地方进行察看，查阅、审核勘察设计的原始记录和其他文件。发包人的检查和审核，不免除设计人按合同约定应负的责任。

9.2   勘察设计文件错误责任

9.2.1 勘察设计文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论设计人是否通过了发包人审查或审查机构审查，设计人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，但因第1.6.2项约定由发包人提供的文件错误导致的除外。

9.2.2  因设计人原因造成勘察设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.1款的约定承担责任。

9.2.3  因发包人原因造成勘察设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此造成的勘察设计费用增加和（或）勘察设计服务期限延误由发包人承担。

9.3   勘察设计责任主体

9.3.1 设计人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。

9.3.2 本工程施行质量责任终身制。设计人应书面明确相应的项目负责人和质量负责人。设计人的相关人员按照国家法律法规和有关规定在工程合理使用年限内承担相应的质量责任。

9.3.3 设计人应按照相关规定，做好设计交底、设计变更和后续服务工作，保障设计意图在施工中得以贯彻落实，及时处理施工中与设计相关的质最技术问题。

9.3.4 本工程交工验收前，设计人应对工程建设内容是否满足设计要求、是否达到使用功能等方面进行综合检查和分析评价，向发包人出具工程设计符合性评价意见。

9.3.5 设计人应依法规范分包行为，并对承担的工程质量负总责，分包单位对分包合同范围内的工程质量负责。

9.4   勘察设计责任保险

9.4.1  除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程勘察设计责任险，于合同签订后28天内向发包人提交工程勘察设计责任险的保险单副本或者其他有效证明，并在合同履行期间保持足额、有效。

9.4.2 工程勘察设计责任险的保险范围，应当包括由于设计人的疏忽或过失而造成的工程质量事故损失，以及由于事故引发的第三者人身伤亡、财产损失或费用赔偿等。

9.4.3 发生工程勘察设计保险事故后，设计人应按保险人要求进行报告，并负责办理保险理赔业务；保险金不足以补偿损失的，由设计人自行补偿。

10.招标和施工期间配合

10.1   招标期间配合

10.1.1 招标配合指设计人配合发包人进行各项招标工作。

10.1.2 招标人应按发包人规定的时间提供各标段施工招标资审所需的工程数量和工程说明 ；按发包人规定的时间提供各标段的施工招标图纸、工程量清单和参考资料；按发包人要求安排相关人员参加标前会，就有关设计问题进行答疑。

10.2   施工期间配合

10.2.1 施工配合指设计人配合施工承包人，在施工期间提供的补充勘察、设计服务或其他配合工作，直至工程通过竣工验收为止。

10.2.2  除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴施工现场的工作人员，在施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。

10.2.3 设计人应在本工程的施工期间，积极提供勘察设计配合服务，包括并不限于设计技术交底、施工现场服务、参与施工过程验收、参与工程交工验收、参与工程竣工验收等工作。

10.2.4 发包人应当组织设计技术交底会，由设计人向发包人、监理人和施工承包人等进行设计交底，对本工程的设计意图、设计文件和施工要求等进行系统地说明和解释。

10.2.5 工程施工完毕后，发包人应当按有关规定组织工程交工验收和工程竣工验收，设计人参加验收并出具本单位的验收结论。如因勘察设计原因致使工程不合格的，设计人应当承担违约责任，免费修改勘察设计文件和赔偿发包人由此产生的经济损失。

10.2.6 设计人应在施工现场设立代表处或派驻经验丰富的设计代表常驻施工现场，做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题：

（1）开工前在发包人指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作和现场控制点的交接工作（交桩）；

（2）在发包人规定的时间内有能力及时处理与解决施工中与设计有关的问题；

（3）在发包人规定的时间内积极配合发包人对施工及设计方案进行优化设计；

（4）参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案；

（5）参加本工程的交工、竣工验收，提交设计工作报告，并配合质量监督部门校核工程是否按施工图设计施工。

发包人对设计代表的数量和资历条件有特定要求的，在专用合同条款中约定。设计人应按发包人提出的要求派驻设计代表，否则按违约处理。

若发包人在工作中发现设计代表不称职或有违法行为时，有权提出更换，设计人应在发包人提出更换通知的7天内完成更换工作并使发包人满意。

10.2.7本项目设计变更的勘察设计由设计人承担，设计人应及时完成勘察设计，提交设计变更文件，并对设计变更文件承担相应责任。除本合同第11条规定之外的设计变更，其勘察设计费用应视为己含入合同价格中，发包人不再另行支付。所有设计变更必须提供预算金额并由设计代表签字确认。

11.合同变更

11.1   变更情形

11.1.1 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，勘察设计服务期限和勘察设计费用的调整方法在专用合同条款中约定。

（1）勘察设计范围发生变化；

（2） 除不可抗力外，非设计人的原因引起的周期延误；

（3）非设计人的原因，对工程同一部分重复进行勘察设计；

（4）非设计人的原因，对工程暂停勘察设计及恢复勘察设计。

11.1.2 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规 、规范和标准等引发合同变更情形的 ，按照上述约定进行调整。

11.2   合理化建议

11.2.1 合同履行中，设计人可对发包人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交发包人，被发包人采纳并构成变更的，执行第11.1款约定。

11.2.2 设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，发包人应按专用合同条款中的约定给予奖励。

12.合同价格与支付

12.1   合同价格

12.1.1 本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。

12.1.2 勘察设计费用实行发包人签证制度，即设计人完成勘察设计项目后通知发包人进行验收，通过验收后由发包人代表对实施的勘察设计项目、数量、质量和实施时间签字确认，以此作为计算勘察设计费用的依据之一。

12.1.3  除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，制订纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、分析、设计、评估、审查等，编制勘察设计文件 ，招标与施工配合等全部费用和国家规定的各项税费。

12.1.4 发包人要求设计人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。

12.1.5 设计人为联合体的，发包人应根据勘察设计工作进展向联合体牵头人支付勘察设计费用，由联合体牵头人根据联合体各成员及分包人（如有）实际完成的工作量及完成质量，向联合体各成员及分包人支付合同价款，由此发生的税费等费用统一包含在合同价格内，发包人不另行支付。联合体牵头人提出书面申请时，发包人也可直接向联合体各成员支付合同价款。

12.1.6 发包人向设计人实际支付的勘察设计费，将不高于初步设计审批概笢中相应勘察设计费的审批额，除非勘察设计费审批额依法予以调整。勘察设计费超出审批额部分发包人将予以扣除，合同价格相应变更，不足部分发包人将不另行支付。

12.2   定金或预付款

12.2.1 定金或预付款应专用于本工程的勘察设计。定金或预付款的额度、支付方式及抵扣方式在专用合同条款中约定。

12.2.2 发包人应在收到定金或预付款支付申请后28天内，将定金或预付款支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税发票。

12.2.3 勘察设计服务完成之前，由于不可抗力或其他非设计人的原因解除合同时，定金不予退还。

12.3  中期支付

12.3.1 设计人应按发包人批准或专用合同条款约定的格式及份数向发包人提交中期支付申请，并附相应的支持性证明文件。

12.3.2 发包人应在收到中期支付申请后的28天内，将应付款项支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意中期支付申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

12.3.3  中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

12.4  费用结算

12.4.1 合同工作完成后，设计人可按专用合同条款约定的份数和期限，向发包人提交勘察设计费用结算申请，并提供相关证明材料。

12.4.2 发包人应在收到费用结算申请后的28天内，将应付款项支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意费用结算申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

12.4.3 发包人对费用结算申请内容有异议的，有权要求设计人进行修正和提供补充资料，由设计人重新提交。设计人对此有异议的，按第15条的约定执行。

12.4.4 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第12.3.3 项的约定执行。

12.5 暂列金额

12.5.1 本合同的暂列金额在专用合同条款中约定。暂列金额应按发包人的书面指示全部或部分地使用，或根本不予动用。

12.5.2 如果使用暂列金额进行某项额外勘察设计工作、专题研究、审查和会务工作，其费用应按设计人投标报价中相应项目的基本单价和实际发生的工作量经发包人核定后支付，或者按实际发生的工作费用经发包人核实后支付。

12.6 质量保证金

为保证设计人的设计质量和设计服务，最后一批勘察设计成果文件经上级主管部门批复之后28天内，设计人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用银行保函或现金、支票形式，金额应符合专用合同条款的规定。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由设计人承担，待项目交工证书签发后28天内返还给设计人。

13.不可抗力

13.1 不可抗力的确认

13.1.1 不可抗力是指设计人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

13.1.2 不可抗力发生后，发包人和设计人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属千不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。

13.2 不可抗力的通知

13.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

13.2.2 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。

13.3 不可抗力后果及其处理

13.3.1 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的勘察设计工作，应当按照合同约定进行支付。

13.3.2 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。

13.3.3 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。

14.违约

14.1 设计人违约

14.1.1 合同履行中发生下列情况之一的，属设计人违约：

（1）勘察设计文件不符合法律以及合同约定；

（2）设计人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包；

（3）设计人未按合同计划完成勘察设计（发包人同意延期的除外）；

（4）设计人无法履行或停止履行合同；

（5）在收到发包人或咨询单位或上级主管部门提出的审查意见后，设计人未在专用合同条款规定的

期限内完成对勘察设计文件的修改；

（6）设计人在投标文件中承诺投入本项目的主要勘察设计人员发生变化（因不可抗力引起的人员变动除外）；

（7）设计人未按照本合同第10.1款规定提供招标期间的配合服务；

（8）设计人未及时选派合格的设计代表进驻施工现场，或未能在发包人和设计人约定的时间内给予答复、完成变更设计；

（9） 因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及勘察设计质量低劣而被要求返工；

（10）因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣导致未通过上级主管部门的审查，或导致本项目造价调整率超过专用合同条款中约定的比例；

（11）由于设计人的过失或责任引起本项目发生重大设计变更、较大设计变更或单个合同段因变更 引起的工程费用调整累计超过专用合同条款中约定的比例，导致施工工期拖延或者给发包人造成经济损失。重大设计变更及较大设计变更的划分标准参照《公路工程设计变更管理办法》的规定执行；

（12）由于设计人的过失或责任导致勘察设计质量事故；

（13）设计人不履行合同约定的其他义务。

14.1.2 设计人发生违约情况时，发包人可向设计人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并向设计人发出解除合同通知。设计人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等。发包人有权向设计人课以专用合同条款中约定的违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

14.2 发包人违约

14.2.1 合同履行中发生下列情况之一的，属违约：

（1）发包人未按合同约定支付勘察设计费用；

（2）发包人原因造成勘察设计停止；

（3）发包人无法履行或停止履行合同；

（4）由于发包人变更勘察设计项目、规模、条件，或未按合同约定提供勘察设计必需的资料 ，造成勘察设计的返工、停工、窝工或修改设计；

（5）发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金；

（6）发包人不履行合同约定的其他义务。

14.2.2 发包人发生违约情况时，设计人可向发包人发出暂停勘察设计通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，设计人有权解除合同并向发包人发出解除合同通知。发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和设计人损失等。设计人有权向发包人课以专用合同条款中约定的违约金。

14.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

15.争议的解决

15.1 发包人和设计人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定按下列一种方式解决：

（1） 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2） 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

15.2 采用仲裁方式最终解决争议的项目，仲裁裁决是终局性的并对发包人和设计人双方均具有约束力。全部仲裁费用应由败诉方承担，或按仲裁委员会裁决的比例分担。
   第二节  专用合同条款

根据本项目的具体特点和实际需要，对通用合同条款的内容作如下补充、细化和约定：

1.一般约定

1.1  词语定义

1.1.2.2 发包人：嵊州市交通投资发展集团有限公司 

1.1.3.1 本次进行勘察设计招标的项目为新昌客货站至金庭互通连接线工程（嵊州段）勘察设计。
1.1.3.2 本合同包括的具体勘察设计服务内容：勘察、初步设计、技术设计（如需要）、施工图设计、概预算文件编制、施工项目专用技术规范编制、施工招标 图纸、后续服务及相关科研（如需要）等全部工作。

1.1.3.6 本合同包括的具体勘察设计文件：总体勘察设计大纲及外业勘测与地质勘察指导书、初测、初勘报告、定测、详勘报告；本次招标的勘察设计单位须负责完成本项目包括公路工程(含路基 、路面、桥涵、路线交叉及交通安全设施)等的勘察、初步设计、技术设计（如需要）、施工图设计、概预算文件编制、施工项目专用技术规范编制、施工招标用图纸、后续服务及相关科研（如需要）等全部工作。
补充第1.1.3.7 目：

1.1.3.7 动态设计：指按现有地质勘察规范要求难以完全准确掌握地质情况，需根据施工过程中获取准确地质情况后对施工图设计进行补充、修改和完善的设计方法。动态设计是施工图设计的延伸 ，是对已批准施工图设计文件的完善。

2.发包人义务

2.6  其他义务

第2.6.5项细化为：

发包人应履行的其他义务：

（1）发包人应履行的其他义务：发包人应充分落实交通运输部《关于进一步加强公路勘察设计工作的若干意见》（交公路发[2011]504号）及浙江省交通运输厅《关于印发<浙江省高速公路建设项目设计勘察工作管理办法>的通知》（浙交[2020]91号）①（或《关于进一步加强普通国省道公路工程勘察设计管理工作的若干意见》（浙交[2017]52号）②) 等文件精神，督促勘察监理单位、设计初审单位等做好勘察外业监管核查工作，组织做好勘察设计各阶段事先指导书审查和成果验收工作，做好各阶段设计成果初审、核查及审查工作。

（2）发包人应对设计人与地方政府及有关部门的协调工作提供必要的协助，但不免除设计人根据本合同规定应负的责任，且应保证满足勘察设计周期、质量等方面的要求。

3.发包人管理

3.2   监理人

3.2.1 本工程是否委托监理人进行勘察设计监理 ：   否   。

3.4   决定或答复

3.4.2 发包人应在收到设计人书面提出的事项后  7  天内作出书面答复。

4.设计人义务

4.1   设计人的一般义务 第4.1.1项细化为：

4.1.1 设计人在履行合同过程中应遵守法律、法规、行政规章、规范、标准，并保证发包人免于承担因设计人违反上述规定而引起的任何责任。设计人应根据本合同工程的具体情况，按照勘察设计技术要求的规定，完成本合同工程的勘察设计工作。在勘察设计过程中，国家或有关部门的法律、法规、行政规章、规范、标准发生更新时，须按照更新的内容进行勘察设计，由此增加的费用投标人在报价中统一考虑，发包人不再另行单独支付。

4.1.6 其他义务

第4.1.6.5目细化为：

设计人应根据设计需要和招标范围明确的项目开展专项评价（估）和专题研究工作，提交相应报告，并通过发包人或上级主管部门的审查或评审。

第4.1.6.7目细化为：

4.1.6.7 在项目实施过程中，设计人应按照发包人的要求落实贯彻和执行浙江省交通运输厅“品质工程”等文件精神并落实在项目工作中，由此产生的费用均已包含在投标总价中，发包人不另行支付。

补充第4.1.6.8 目：

4.1.6.8 设计人应履行合同约定的其他义务：            /            。

4.2 履约保证金     

第4.2.1项细化为：

设计人在签订合同协议书之前，应向发包人提供金额为 2% 签约合同价的履约担保。

履约保证金的形式 ：

以保函、网上银行、电汇、汇票或转账形式汇入招标人指定帐户。

执行本款规定所需的费用由设计人承担。

5.勘察设计要求

5.3   勘察设计范围

5.3.2 工程范围包括：项目主线范围为K1+580~K2+824.7，长约1245m，其中桥梁510m，采用一级公路设计标准，设计速度80km/h，双向四车道，路基宽度24.5m。本次实施互通匝道长度约705m，其中匝道桥约450m，采用设计速度40km/h，双向四车道，路基宽度23.5m。

5.3.3 阶段范围包括：勘察、初步设计、技术设计（如需要）、施工图设计、概预算文件编制、施工项目专用技术规范编制、施工招标 图纸、后续服务及相关科研（如需要）等全部工作。

5.3.4 工作范围包括：勘察、初步设计、技术设计（如需要）、施工图设计、概预算文件编制、施工项目专用技术规范编制、施工招标 图纸、后续服务及相关科研（如需要）等全部工作。

5.7   安全作业要求

5.7.1 设计人编制安全措施计划的期限：自合同签订之日起2个工作日   。

6.开始勘察设计和完成勘察设计

6.1   开始勘察设计

6.1.1 满足以下条件时，设计人应开始勘察设计工作：

勘察设计服务周期安排：

(1) 中标通知书发出后5天内，编制总体勘察设计大纲，完成外业勘测与地质初勘指导书，报发包人批准；

(2) 合同签订后 25天内，提交初测、初勘报告、初步设计文件送审稿；在收到上级主管部门审查意见后，设计人应在5天内对勘察、设计文件进行修改完善，提交勘察、初步设计文件报批稿和电子稿；

(3) 获得初步设计批复文件后25天内，提交详勘、定测报告、施工图设计文件送审稿；在收到上级主管部门审查意见后，设计人应在5 天内对勘察、设计文件进行修改完善，提交勘察、施工图设计文件最终稿和电子稿；

(4) 根据发包人招标工作进度的需要，分批提交开展施工招标工作所需的图纸、参考资料等招标资料；

(5) 施工现场配合期服务：从项目开工至项目交工验收，施工期全程服务。行业主管或上级部门另有要求的，设计单位须提供相关成果报告。  

勘察设计周期在实施过程中如有调整，以招标人发出的任务通知书时间为准。

提交文件份数：

勘察、初步设计文件送审稿15份；

勘察、初步设计文件、施工图设计文件最终稿各15份；

根据招标人招标工作进度的需要，分批提交开展施工招标工作所需的图纸、参考资料等招标文件15份；

设计人还应向招标人提交最终成果的书面计算书一份，各阶段勘设计文件及专题研究报告（如有）的电子版一份。

6.2  发包人引起的周期延误

由于发包人原因造成勘察设计服务期限延误的 ，延长勘察设计服务期限的计算方法：  /       ；

增加勘察设计费用的计算方法：            /        。

6.3  设计人引起的周期延误

逾期违约金的计算方法：每延期1天课以签约不超过勘察设计签约合同价的1‰的违约金；逾期违约金的最高限额：签约合同价的5％ 。

6.4   行政管理部门引起的周期延误

由于行政管理部门审查延迟原因造成费用增加和（或）周期延误的， 由发包人与设计人商定延误时间和费用补偿。

6.5   非人为因素引起的周期延误

6.5.1 异常恶劣气候条件包括 ：         /      ；不利物质条件包括：    /        。

6.6   完成勘察设计 第6.6.3项细化为：

6.6.3 勘察设计文件包括纸质文件和电子文件两种形式 ，设计人应保证两种文件内容一致。电子文件中的文字为WORD格式、图形同时提供CAD格式和PDF格式两种，并应使用光盘和U盘分别贮存，纸质文件具体份数以发包人需求为准。

6.7   提前完成勘察设计

6.7.3 由于设计人提前完成勘察设计而给发包人带来经济效益的，发包人给予设计人如下奖

励：      /        。

8.勘察设计文件

8.1   勘察设计文件接收

8.1.3 勘察设计文件提交要求：

提交文件份数：

勘察、初步设计文件送审稿15份；

勘察、初步设计文件、施工图设计文件最终稿各15份；

根据招标人招标工作进度的需要，分批提交开展施工招标工作所需的图纸、参考资料等招标文件15份；

设计人还应向招标人提交最终成果的书面计算书一份，各阶段勘设计文件及专题研究报告（如有）的电子版一份。

8.2  发包人审查勘察设计文件

8.2.1 发包人审查勘察设计文件的具体范围：       /      ；明 细 内 容 ：     /     ； 费用分担原则 ：        /          。

10.招标和施工期间配合

10.2   施工期间配合

10.2.6 设计人应在施工现场设立代表处，明确设计代表处负责人（后续服务负责人）、机构设置、人员组成、职责分工，在接到发包人通知后一周内，向发包人核备；同时，自备满足生活、办公需要的设施、设备及车辆，做好施工现场服务，负责解决施工过程中出现的设计问题。设计人设计代表的出勤需进行考勤，常驻设计代表离开工地必须向发包人书面请假，并经发包人同意后才能离开；每月在工地天数应大于20天（特殊情况经发包人同意例外） 。

本项目对设计代表的数量和资历条件要求：常驻施工现场的设计代表应不少于 1   名，其中至少有高级工程师及以上职称；设计代表应由负责本勘察设计项目的桥涵专业分项负责人或项目负责人担任。

12.合同价格与支付

12.1   合同价格

12.1.1 项约定为：

1）、本合同的勘察、设计工作计价模式为：最终勘察设计费=中标价/招标勘察设计费（根据工程投资估算定额建安费作为本次招标设计收费基价）*发改局初步设计批准的工程建安费为计算基数的设计费（按照招标人提供的由浙江同济工程管理有限公司编制的勘察设计费预算书编制方式）。最终设计结算金额不得超过本次招标所编制的勘察设计费预算书且不得超过发改局初步设计批准的设计费。

2）、因发包人或政策性原因或不可抗力等因素，使项目暂停或终止或减少勘察设计内容的，由此造成设计人的的损失，应由发包人和设计人相互协商解决。

12.1.3合同价格应当包括完成本招标项目勘察设计所有工作量和提供全套勘察设计文件（包括勘察设计大纲、勘测勘察外业事先指导书、初测、初勘报告、定测、详勘报告、初步设计概算、修正概算（如需要）、分阶段施工图预算编制及全部基础资料、施工招标图纸（包括机电工程施工图补充设计、房建工程装饰装修设计）、工程量清单、项目施工专用技术规范及后续服务的全部费用和国家规定的各项税费。

12.2  支付时间

本项目勘察设计费用支付阶段如下：

（1）施工招标图纸、参考资料等按期完成后并送至发包人处，发包人施工招标完成并与施工单位签订施工合同之后28天内支付至勘察设计费用的60％；

（2）本项目交工验收证书签发后28天内，支付至勘察设计费的98.5%，余款待工程缺陷责任期满后一次性付清。

设计人应在每一阶段工作完成后提出付款申请函，发包人审查没有异议后，应在收到申请后30天内支付。

12.5 暂列金额

12.5.1 本合同的暂列金额为工程勘察设计费的    /   ％。

14.违约

14.1 设计人违约

14.1.1合同履行中发生下列情况之一的，属设计人违约： 第（6）、（10）、（11）、（12）、（13）目细化为：

（6）设计人违反第4条及第10.2款的规定，未按承诺或未按发包人的要求及时配备称职的设计人员，或未按规定替换，或擅离职守的；

（10） 因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣，造成施工图预算超过初步设计概算，或工程竣工决算超过施工图预算；

（11） 由于设计人的过失或责任，引起工程发生重（较）大设计变更，或由于设计人的过失或责任，单个合同段因变更引起的工程费用调整累计超过该合同段合同价的5%；

（12） 由于设计人的过失或责任导致勘察设计质量事故；

（13）设计人其他违约情况：

a.如施工图设计由设计人实施，由于设计人原因，本项目任一施工标段变更价款超过相应标段中标价的5％及以上的；

b.若设计人所提交的分标段工程量清单与招标施工图相比较，工程数量误差累计金额超过5％以上的；

14.1.2 设计人发生违约情况时，发包人有权向设计人课以违约金，具体约定如下：

a.设计人发生第 14.1.1（1）项约定的违约情况，应限期改正，并课以违约金：对未按本合同规定的强制性技术标准、规范和规程进行勘察设计的，课以不超过签约合同价 10％ 违约金；对未根据勘察成果进行工程设计的，视情况课以不超过签约合同价 5％ 的违约金；对设计人在设计文件中指定或变相指定工程建设材料或设备生产厂、供应商的，每一处课以不超过签约合同价  1‰  的违约金。

b.设计人发生第14.1.1（2）项约定的违约情况，设计人将勘察设计任务转包的，发包人将有权解除  合同，并课以设计人不超过勘察设计签约合同价 10％ 的违约金；未经发包人同意私自分包的，责令改正，并视情况课以不超过签约合同价  5％  的违约金。

c.设计人发生第14.1.1（3）项约定的违约情况，未能按期提交勘察成果、设计文件、专题研究报告、深化初步设计、招标工程量清单、项目施工专用技术规范等招标所需的资料（发包人同意延长期限的除外），每延期1天课以不超过签约合同价的 1‰ 的违约金，累计不超过签约合同价的 5％ ，延期超过60天时，发包人可以解除合同。

d.设计人发生第14.1.1（4） 目约定的违约情形时，发包人可通知设计人立即解除合同，并按合同规定及有关法律处理。

e.设计人发生第 14.1.1（5）项约定的违约情况，未能在规定期限内完成对勘察成果、设计文件、专题研究报告的修改（发包人同意延长期限的除外），每延期 1 天课以不超过签约合同价的  1‰的违约金，累计不超过签约合同价的 5％ ，延期超过 60 天时，发包人可以解除合同。

f.设计人发生第 14.1.1（6）项约定的违约情况，更换项目负责人课以  10  万元的违约金，各分项负责 人每更换 1 人课以   5  万元的违约金。设计代表未经发包人同意擅自离开工地 ，每天课以违约金 1000元/人 ；设计代表若每月在工地天数不足  22 天（特殊情形经发包人同意例外）者 ，每不足一天额外课以违约金 2000元／人。

g.设计人发生第 14.1.1（7）项约定的违约情况，每发生一次，课以不超过签约合同价的 1‰ 的违约金。

h.设计人发生第14.1.1（8）项约定的违约情况，设计人未及时选派合格的设计代表进驻施工现场的，每1天课以不超过签约合同价的2‰的违约金；未能在发包人和设计人约定的时间内给予答复、完成变更设计的，每延期1天课以不超过签约合同价的  1‰  ，累计不超过签约合同价的  5％  。

i.设计人发生第 14.1.1（9）项约定的违约情况，除由设计人负责继续完善勘察设计外，发包人还可视造成的时间延误和费用损失，课以不超过签约合同价  5％ 的违约金，同时，承担相应的赔偿责任。

j.设计人发生第14.1.1（10）项约定的违约情况，发包人可视造成的时间延误和费用损失，要求设计人负责继续完善勘察设计或终止设计合同，或取消设计人履行下阶段工作的资格。无论发包人是否要求设计人继续完善勘察设计或终止设计合同，发包人均将课以不超过签约合同价的2％的违约金，还将视造成的时间延误和费用损失情况要求设计人承担相应的赔偿责任，赔偿金最高上限不超过勘察设计签约合同价的 10％。

k.设计人发生第 14.1.1（11）项约定的违约情况，设计人应无条件及时完成该设计变更，不得向发包人提出补偿费用的要求，同时发包人还将向设计人课以该变更工程量造价 5％ 的赔偿金，但最多不超过勘察设计签约合同价的 10％ 。

l.设计人发生第 14.1.1（12）项约定的违约情况，发生一般质量事故的，设计人除应免收损失部分的勘察设计费外，设计人还应无偿继续完善勘察设计，并承担相当于直接受损失部分勘察设计费的赔偿金；发生重大质量事故的，设计人除应免收损失部分的勘察设计费外，设计人还应无偿继续完善勘察设计，并承担相当于直接受损失部分勘察设计费的赔偿金，同时课以不超过签约合同价  30％  的违约金，并报请有关部门视事故造成的损失情况给予其他处罚。

m.设计人发生第 14.1.1（13）项约定的任一违约情形时，每项课以不超过勘察设计签约合同价的1％的违约金。

n.由于设计原因引起工程变更的，由项目业主扣除相应费用，具体参照嵊政办[2021]98号文件《嵊州市政府投资项目工程变更管理办法（试行）》。

所有违约金、赔偿金应以现金或转账的形式缴纳至发包人指定账户。
14.2 发包人违约

14.2.2 发包人发生违约情况时，设计人有权向发包人课以违约金，具体约定如下 ：    /   。

15.争议的解决

15.1  争议的最终解决方式： 由嵊州市人民法院解决 。

                         第三节 合同附件格式

附件一 合同协议书
合同协议书


(发包人名称，以下简称“发包人 ”)为实施           （项目名称）， 已接受               (设计人名称， 以下简称“设计人 ”)对该项目         标段勘察设计的投标 。发包人和设计人共同达成如下协议：
1.第      标段由K         ＋        至K         ＋        ，长约          km，公路等级为          ，设计时速为        ， 路面，有      立交       处 ；特大桥        座，计长       m；大中桥      座，计长       m； 隧道       座，计长       m以及其他构造物工程等。
2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）勘察设计费用清单；

（8）设计人有关人员投入的承诺；

（9）联合体协议书（如有）；

（10）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释 。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.签约合同价 ：人民币（大写）                元(￥                元）

4.项目负责人：                       。

5.勘察设计工作质量符合的标准和要求：                 ；安全目标：            。

6. 设计人承诺按合同约定承担工程的勘察设计工作，包括                       。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向设计人支付合同价款。

8.设计人计划开始勘察设计日期：                          ，实际日期按照发包人在开始勘察设计通知中载明的开始勘察设计日期为准。勘察设计服务期限为      天。

9.本协议书在设计人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效 。设计人完成全部勘察设计工作且勘察设计费用结清后失效。

10.本合同协议书正本二份、副本       份，合同双方各执正本一份，副本       份， 当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：               （盖单位章）      设计人：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）   法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年      月     日                        年    月    日

发包人监督单位：（全称）（盖单位章）       设计人监督单位：（全称）（盖单位章）

附件二 廉政合同
廉政合同

根据《在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，         （项目名称）的项目法人         （项目法人名称，以下简称“甲方”）与该项目    标段的设计人              （设计人名称，以下简称“乙方”），特订立如下合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。

（2）严格执行         （项目名称）第   标段勘察设计合同文件， 自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受设计人的礼金 、有价证券和物品 ，不得在设计人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加设计人安排的超标准宴请和娱乐活动 ；不得接受设计人提供的通讯工具、交通工具和办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受设计人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境 、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与本勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求设计人和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。

（5）发包人工作人员要秉公办事 ，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人勘察设计队伍。

第三条  设计人的义务

（1）设计人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金 、有价证券、礼品。

（2）设计人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）设计人不得以任何理由安排发包人工作人员参加宴请及娱乐活动。

（4）设计人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。

第四条  违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给设计人单位造成经济损失的 ，应予以赔偿。

（2）设计人及其工作人员违反本合同第1、3条 ，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予设计人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请设计人或设计人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为合同双方签署之日起至勘察设计合同失效日止。

第七条 本合同作为                  （项目名称）第   标段勘察设计合同的附件，与勘察设计合同具有同等的法律效力 ，经合同双方签署后立即生效。

第八条 本合同一式四份，由发包人和设计人各执一份，送交发包人和设计人的监督单位各一份。

发包人 ：                 （盖单位章）      设计人：                  （盖单位章） 

 法定代表人或其委托代理人 ：    （签字）    法定代表人或其委托代理人 ：    （签字）


   年      月      日                        年      月      日

甲方监督单位：（ 单位全称）（盖单位章）    乙方监督单位：（ 单位全称）（盖单位章）
附件三 分项负责人最低要求
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附件四 设计质量责任合同格式

设计质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，（项目名称）          的发包人               （以下简称甲方）与设计人             （以下简称乙方），特此签订如下质量责任合同：

第一条  发包人和设计人对本建设工程项目的设计质量在设计使用年限内依法终身负责。本项目设计质量要求：设计工作综合评价分值 90 分及以上。

第二条  本建设工程项目的设计质量责任人                 。

第三条  甲乙双方的权利和义务

(一)严格遵守国家有关法律、法规及交通部的有关规定。

(二)双方应严格执行工程勘察设计的合同文件，自觉按合同办事。

(三)双方的勘察设计业务活动坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(四)发现对方在勘察设计业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(五)发现对方严重违反勘察设计合同文件的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第四条  甲方的义务

(一)甲方向乙方及时提供编制勘察设计文件所必须的基础资料和有关文件。

甲方提供的基础资料和有关文件必须真实、准确、齐全，甲方应对提供的文件资料负责。

(二)甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和设计程序进行勘察设计。并保证乙方有与本工程规模和技术要求相适应的设计时间。

(三)甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位和个人承包或分包本工程项目的勘察设计任务。

(四)甲方未经乙方同意，不得擅自修改勘察设计文件。

(五)甲方在开工前应及时组织施工设计图审查和设计交底，交、竣工验收应邀请乙方参加。

第五条  乙方的义务

(一)乙方应具备与本建设工程项目相应等级的设计资质证书。

(二)乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的勘察设计任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程项目的勘察设计任务。

(三)乙方必须按照工程建设强制标准进行勘察、设计。勘察提供的地质、测量、水文等成果必须真实、准确、全面，并对勘察设计的质量负责。

(四)乙方提供的设计文件必须符合下列要求：

1、设计文件的编制应该符合有关公路或水运工程建设法律、规章、标准、规程和合同的要求；

2、设计依据的基本资料应完整、准确，设计方案论证充分，计算成果可靠，并符合结构安全要求；

3、设计的深度应满足相应设计阶段的有关规定要求，并符合相关规范的要求；

4、设计必须保证公路或水运工程质量和安全的要求，符合安全、经济、美观的综合要求。同时，应满足本项目实现质量目标的要求；

5、设计选用的材料、配件和设备等，应当注明其性能及技术标准，其质量必须符合国家规定的标准，但不得指定生产厂家、供应商。

(五)乙方必须建立健全设计质量保证体系，具备设计全过程质量控制的措施，建立完整的设计文件的编制、复核、审核、会签制度， 明确各阶段的负责人，并对设计质量负责。

(六)乙方应按合同规定的时间，及时提供设计文件及施工图纸，并在开工前应做好设计交底工作。

(七)乙方应及时参加交、竣工验收，并对工程质量是否满足设计要求提出客观、公正的评价。

第六条  违约责任

(一)甲方及其工作人员违反本合同第四、五条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方及其工作人员违反本合同第四、六条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第七条  本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，有效期为甲乙双方自签署之日起至乙方完成全部勘察设计工作且勘察设计费用结清后失效。

第八条  本合同作为本工程合同协议书的附件。

第九条  本合同正本    份，合同各方各执正本一份，副本需要各自需要复印，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲方：                       （签章）

法定代表人

或其委托代理人：（签字）                      

乙方：                       （签章）

法定代表人

或其委托代理人：（签字）                      

日期：        年    月    日

附件五 履约保证金格式

如采用银行保函 ，格式如下：

履约保证金

（发包人名称）：
鉴于                           （发包人名称 ， 以下简称“发包人 ” ）接受                      （设计人名称 ， 以下 简称“设计人 ” ）于              年         月       日参加                          （项目名称）第       标段勘察设计的投标 。我方愿意无条件地 、不可撤销地就设计人履行与你方订立的合同 ， 向你方提供担保。
1.担保金额为人民币（大写）             元(￥                元） 。
2.担保有效期自发包人与设计人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批勘察设计成果文件且设计人按照合同约定缴纳质量保证金之日止 。 
3.在本担保有效期内，如果设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
4.发包人和设计人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。
担保人名称 ：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字）
地       址 ：                                                       
邮政编码：                                                    
电       话 ：                                                      
传       真 ：                                                      

        年          月          日
附件六 项目图纸资料保密承诺书格式

项目图纸资料保密承诺书


   （设计人名称）将完善      （项目名称）工程图纸  资料制作 、移交 、归档等管理制度 ，严格落实图纸资料管理要求 。在本工程实施期间及验收完成后 ，所有图纸资料均按照内部资料管理 ，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

特此承诺。

设计人 ：                       (盖单位章) 

法定代表人或其委托代理人 ：         (签字)


 年       月        日
第五章  勘察设计技术要求

勘察设计技术标准与规范

本工程的勘察设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部关于公路勘察设计方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及浙江省关于公路工程勘察设计方面的文件、规定。设计人在勘察设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得发包人或发包人指定代表人的同意。

在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则设计人应采用新的标准或规范进行勘察设计。

设计人在勘察设计工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）和下述标准、规范（不限于）：

1.（JTG B01-2014） 《公路工程技术标准》

2.（JTJ002-87） 《公路工程名词术语》

3.（JTJ003-86） 《公路自然区划标准》

4.（JTG/T 2231-01-2020） 《公路桥梁抗震设计规范》

5.（JTG/T 2231-02-2021） 《公路桥梁抗震性能评价细则》

6.（JTG B03-2006） 《公路建设项目环境影响评价规范》

7.（JTG B04-2010） 《公路环境保护设计规范》

8.（JTG C10-2007） 《公路勘测规范》

9.（JTG C20-2011） 《公路工程地质勘察规范》

10.（JTG C30-2015） 《公路工程水文勘测设计规范》

11.（JTG 3430-2020） 《公路土工试验规程》

12.（JTG D20-2017） 《公路路线设计规范》

13.（JTG/T D21-2014） 《公路立体交叉设计细则》

14.（JTG D30-2015） 《公路路基设计规范》

15.（JTG D50-2017） 《公路沥青路面设计规范》

16.（JTG D40-2011） 《公路水泥混凝土路面设计规范》

17.（JTGT D33-2012） 《公路排水设计规范》

18.（JTG D60-2015） 《公路桥涵设计通用规范》

19.（JTG D61-2005） 《公路圬工桥涵设计规范》

20.（JTG 3362-2018） 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》

21.（JTG 3363—2019） 《公路桥涵地基与基础设计规范》

22.（JTG D64—2015） 《公路钢结构桥梁设计规范》

23.（JTG 3370.1—2018） 《公路隧道设计规范 第一册 土建工程》

24.（JTG D70/2-2014） 《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施》

25.（JTG/T D70/2-01—2014） 《公路隧道照明设计细则》

26.（JTG/T D70/2-02—2014） 《公路隧道通风设计细则》

27.（JTG D81—2017） 《公路交通安全设施设计规范》

28.（JTG/T D81—2017） 《公路交通安全设施设计细则》

29.（JTG 3310—2019） 《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》

30.（JTG B05—2015） 《公路项目安全性评价规范》

31.（JTG 2120—2020） 《公路工程结构可靠性设计统一标准》

32.（GB 50162-92） 《道路工程制图标准》

33.（交公路发〔2007〕358号）《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》

34.（JTG 3830-2018） 《公路工程建设项目概算预算编制办法》

35.（JTG/T 3831-2018） 《公路工程概算定额》

36.（JTG/T 3832-2018） 《公路工程预算定额》

37.（JTG-T 3833-2018） 《公路工程机械台班费用定额》

38.（建标〔2011〕124号） 《公路工程建设项目用地指标》

39.（CESC09-89） 《工业企业程控用户交换机工程设计规范》

40.（YD 5102-2003） 《长途通信干线电缆线路工程设计规范》

41.（GB51158-2015） 《通信线路工程设计规范》

42.（YDJ 44-89） 《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》

43.（GB50689-2011） 《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》

44.（GB/T 50374-2018） 《通信管道工程施工及验收技术规范》

45.（GB 50198-2011） 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

46.（GB 50174-2008） 《电子信息系统机房设计规范》

47.（IEC60747-9） 《国际电工协会系列标准》

48.（GB 50057-2010） 《建筑物防雷设计规范》

49.（GB 51348-2019） 《民用建筑电气设计规范》

50.（YD 2001-1992） 《市内通信全塑电缆线路工程设计规范》

51.（YD 5121-2010） 《通信线路工程验收规范》

52.（GB 50168-2018） 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》

53.（JTG/T C10-2007） 《公路勘测细则》

54.（GB/T 20257.1-2007） 《1：500 1：1000 1：2000 地形图图式》

55.（GB/T 13923-2006） 《基础地理信息要素分类与代码》

56.（CH 1003-95） 《测绘产品质量评定标准》

57.（CH 1002-95） 《测绘产品检查验收规定》

58.（GB/T 18316-2008） 《数字测绘成果质量检查与验收》

上述规范文件，若有更新，按最新规定执行。

另行补充的勘察设计技术要求

在公路工程标准勘察设计招标文件（2018 年版）第五章发包人要求中“适用规范标准”的基础上，补充以下勘察设计应遵循的技术标准与规范。

1. 《高速公路改扩建设计细则》（JTG/T L11-2014）

2. 《公路工程节能规范》（JTG/T2340-2020）

3. 《公路工程抗震规范》（JTG B02-2013）

4. 《公路工程岩石试验规程》（JTG E41-2005）

5. 《公路工程物探规程》（JTG/T 3222-2020）

6. 《岩土工程勘察规范》（GB50021－2001）

7. 《岩土工程勘察报告编制标准》（CECS 99-1998）

8. 《通信管道工程施工及验收规范》（GB/T 50374-2018）

9. 《公路工程质量检验评定标准（土建工程）》（JTG F80/1-2017）

10. 《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》（JTG D80-2006）

11. 《公路软土地基路堤设计与施工技术细则》（JTG/T D31-02-2013）

12. 《公路滑坡防治设计规范》（JTG/T 3334-2018）

13. 《公路工程特殊结构桥梁项目设计文件编制办法》（交公路发[2015]69 号）

14. 《公路钢混组合桥梁设计与施工规范》（JTG/T D64-01-2015）

15. 《钢结构设计标准》（GB 50017-2017)

16. 《公路桥梁抗风设计规范》（JTG/T 3360-01-2018）

17. 《公路桥梁景观设计规范》（JTG/T 3360-03-2018）

18. 《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）

19. 《公路钢桥面铺装设计与施工技术规范》（JTG/T 3364-02-2019）

20. 《公路钢混组合桥梁设计与施工规范》（JTGT D64-01-2015）

21. 《预应力混凝土桥梁预制节段逐跨拼装施工技术规程》（CJJ/T 111-2006）

22. 《钢筋机械连接技术规程》（JGJ 107-2016）

23. 《锌-5%铝-混合稀土合金镀层钢丝、钢绞线》（GB/T 20492-2019）

24. 《锌铝合金镀层钢丝缆索》（GB/T 32963-2016）

25. 《耐候结构钢》（GB/T 4171-2008）

26. 《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》（JT/T 722-2008）

27. 《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）

28. 《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）

29. 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）

30. 《建筑给水排水设计标准》（GB 50015- 2019 ）

31. 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）

32. 《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）

33. 《浅层地震勘查技术规范》（DZ/T 0170-1997）

34. 《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T 87-2012）

35. 《工程岩体试验方法标准》（GB/T 50266-2013）

36. 《岩土工程勘察安全标准》（GB/T 50585-2019）

37. 《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）

38. 《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）

39. 《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）

40. 《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）

41. 《混凝土结构设计规范（2015 年版）》（GB 50010-2010）

42. 《建筑抗震设计规范（2016 年版）》（GB 50011-2010）

43. 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069-2002）

44. 《砌体结构设计规范》（GB 50003-2011）

以下为浙江省地方标准和有关要求：

1. 《公路水泥稳定碎石基层振动成型法施工技术规范》（DB33/T 836-2011）

2. 《高速公路联网运行收费、监控、通信系统技术要求》（DB33/T 747-2009）

3. 《高速公路交通安全设施设计规范》（DB33/T 704-2020）

4. 《公路绿化设计规范》（DB33/T 2062-2017）

5. 《浙江省高速公路沥青路面规范化施工指南》（浙交〔2019〕123 号）

6. 《工程建设岩土工程勘察规范》（DB33/T 1065-2019）

7. 《公路软土地基路堤设计规范》（DB33_T 904-2021）

8. 《旋转式防撞护栏设置规范》（DB33/T888-2020）

9. 《公路钢板混凝土组合梁桥设计规范》（DB33/T2283-2020）

10. 《公路工程混凝土配合比设计规程》（DB33/T 999-2016）

11. 《高速公路项目建设管理规范》（DB33/T 2003-2016）

12. 《高等级公路沥青路面设计规范》（DB33/T 896-2013）

13. 《公路边坡植被防护工程施工技术规范》（DB33_T 916-2014）

14. 《公路工程泡沫混凝土应用技术规范》（DB33_T 996-2015）

15. 《高速公路联网运行收费、监控、通信系统技术要求》（DB33_T 747-2009）

16. 《高速公路多义性路径识别系统技术规范》（DB33_T 857-2012）

17. 《高速公路计重收费系统技术要求》（DB33_T 945-2014）

18. 《蓄能自发光交通标识设置技术规程》（DB33_T 975-2021）

19. 《建筑工程消防验收规范》（DB33_1067-2010）

20. 《高速公路视频监控系统联网技术要求》（DB33_T 2047-2017）

21. 《智慧高速公路建设指南（暂行）》（ZJ_ZN 2020-01）

22. 《浙江省高速公路建设项目设计勘察工作管理办法》（浙交〔2020〕91 号）

23. 《高速公路工程变更结算价操作指南》（ZJ/ZN 2019-10）

24. 《浙江省公路桥梁台背填筑设计与施工要点》（浙交〔2019〕122 号）

25. 《关于进一步加强高速公路、普通国省道软土地基勘察设计与施工管理的意见》（浙交〔2018〕108 号）

26. 《浙江省高速公路项目设计勘察事先指导书编制指南》（ZJ_ZN 2019-05）

27. 《公共建筑节能设计标准》（DB 33/1036-2021）

28. 《2020 年浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》

29. 《浙江省交通运输厅关于进一步加强我省高速公路造价控制的若干意见》（浙交〔2019〕166

号）

上述规范文件，若有更新，按最新规定执行。

第六章  投标文件格式

（项目名称）      标段勘察设计招标
投  标  文  件

第一卷
（商务文件）
投标人：                                   （盖单位章）


年        月         日
目     录
一、投标函
二、授权委托书或法定代表人身份证明
三、拟分包项目情况表
四、资格审查资料
五、其他资料
一、投标函

（招标人名称）：
1．我方已仔细研究                 （项目名称）      标段勘察设计招标文件的全部内容（含补遗书第___号至第___号），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定完成勘察设计工作。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
3．项目负责人姓名：        ，年龄：       ，职称：           。

4. 质量要求：        ，安全目标：          ，勘察设计服务期限：       。
5. 如我方中标，我方承诺：
（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照招标文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；
（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的分项负责人，经你方审批后作为派驻本标段的勘察设计主要人员且不进行更换。如我方拟派驻的人员不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格；

（6）严格执行《嵊州市政府及国有资金投资项目估算和概算建安工程费限额管理的指导意见（试行）》嵊政办〔2021〕99 号文件（如有新文件更新，以新文件为准）。
6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
7．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
8．                                       （其他补充说明）。

              投标人：                       （盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：                     （签字）

地     址：                                      
电     话：                                      
传     真：                                      
邮政编码：                                      
      年     月     日
二、 授权委托书或法定代表人身份证明
（一） 授权委托书
本人     （姓名）系     （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                 （项目名称）           标段勘察设计投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。
投标人：                        （盖单位章）
法定代表人：                        （签字）
身份证号码：                               
委托代理人：                        （签字）
身份证号码：                               

年         月        日
注：
1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；
    2.如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书。
（二） 法定代表人身份证明
投标人名称：                              
姓名：   （法定代表人亲笔签字）性别：       年龄：         职务：         

系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件。
投标人：                  （盖单位章） 
年      月    日
注： 法定代表人的签字必须是亲笔签名， 不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
三、拟分包项目情况表
	拟分包的工程
项目
	主要工程内容
	勘察设计任务
	分包工作量占总工作量的 比例（%）
	备 注

	
	
	
	
	若无分包计划，则 投标人应在本表 填写“无”。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	拟分包工作量合计比例（%）
	
	


四、资格审查资料

（一） 投标人基本情况表
	投标人名称
	
	
	

	注册地址
	
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	
	
	员工总人数：

	勘察资质等级
	
	
	
	高级职称
	

	设计资质等级
	
	
	其中
	中级职称
	

	营业执照号
	
	
	
	各类注册人员
	

	注册资金
	
	
	

	基本账户开户银行
	
	
	

	基本账户账号
	
	
	

	经营范围
	
	
	

	备注
	
	
	


注： 

在本表后应附法人营业执照的复印件、勘察资质证书的复印件（若有）、设计资质证书的复印件、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）。上述所有执照、证书复印件均应加盖投标人单位章。

投标人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”公路工程设计资质企业名录中的网页截图复印件（并加盖单位章）。
   （二） 投标人企业组织机构框图
	以框图方式表示。

	说明


（三） 近年完成的类似项目情况表
	序    号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	项目等级
	

	项目总投资
	

	合同价格
	

	承担的勘察设计工作
	

	勘察设计服务期限
	

	项目负责人
	

	项目完成情况
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.项目完成情况：根据先后顺序分为“初步设计已批复”“施工图设计已审批”等不同阶段，投标人应根据项目实际完成情况进行填报。

3.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”附录2 要求在本表后附相关证明材料。

4.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

  （四） 投标人的信誉情况表
	投标人应针对第二章“投标人须知前附表”附录3的要求，在此对其信誉情况作出说明。


（五） 拟委任的项目负责人资历表
	姓    名
	
	年    龄
	
	执业或职业资格

证书名称
	

	技术职称
	
	学    历
	
	拟在本标段
工程任职
	

	工作年限
	
	从事勘察设计

工作年限
	

	毕业学校
	_____年___月毕业于___________________学校___________专业，学制______年

	经         历

	时  间
	参加过的类似工程项目名称
	担任职务
	发包人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	目前承担的任务
	

	备     注
	


注： 

1.本表应填写项目负责人相关情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”附录4的要求在本表后附相关证明材料。
（六） 拟委任的分项负责人汇总表
	序号
	本标段任职
	姓名
	技术
职称
	专  业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表填报的人员应满足招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 5 的要求。
（七）  拟委任的分项负责人资历表
	姓    名
	
	年    龄
	
	执业或职业资格

证书名称
	

	技术职称
	
	学    历
	
	拟在本标段
工程任职
	

	工作年限
	
	类似勘察设计

工作年限
	

	毕业学校
	_____年___月毕业于___________________学校___________专业， 学制______年

	经         历

	时  间
	参加过的类似工程项目名称
	担任职务
	发包人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	目前承担的任务
	

	备     注
	


注：1.本表人员应与表（六） 中所列人员相一致。
2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 5 的要求在本表后附相关证明材料。

（八）诚信系统信息表

	投标人全称
	

	投标人资质
	

	是否在浙江省交通建设市场诚信信息系统中承诺向社会公开信息
	（填是或否）

	浙江省交通运输厅最新公布的信用评价结果
	（填AA、A、B、C、D或未参加）

	在浙江省交通建设市场诚信信息系统中，投标人拟委任主要人员信息公开情况

	人员
	姓名
	是否在信息系统中公开（填是或否）
	备注

	项目负责人

（职称证信息）
	
	
	本表后附查询结果打印件

	其他所有分项负责人的职称等相关证书信息
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：上述人员未填写或未附查询结果打印件视为未公开。

（九）履约行为表

	投标人应如实填写下列内容

	投标人应如实填写下列内容：

1.近1年来（自2022年1月1日以来），有无被交通运输部，浙江省交通运输厅、浙江省发展和改革委员会三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内的；

2、企业、法定代表人、项目负责人无行贿犯罪记录（以 “中国裁判文书网”查询为准）
	


注：有上述行为隐瞒不报的，一经查实，作否决其投标处理，并视为投标人提供虚假资料。

（十）、网上查询凭证

(查询时间从公告发布之日起至投标截止之日止)

企业、法定代表人、项目负责人无行贿犯罪记录证明（以“中国裁判文书网”查询为准）。

凭证粘贴处

2. 企业、法定代表人无失信被执行人名单证明（以最高人民法院“中国执行信息公开网”查询为准）

凭证粘贴处
五、其他资料

（项目名称）     标段勘察设计招标
投  标  文  件

第二卷
（技术文件）
投标人：                                   （盖单位章）

年        月         日
七、 技术建议书
主要内容包括：

对招标项目的理解和总体设计思路                             

对招标项目设计的特点、关键性技术问题的认识及其对策措施                 

勘察设计工作量及计划安排                                  

勘察设计的质量保证措施、进度保证措施         

后续服务的安排及保证措施

其他建议

（附必要的图纸）

注：技术建议书采用标准图框 A3 幅面，单独装订成册。
	图框格式


	
	   年   月
	说明：上、下及右边距分别为1cm，左页边距为2.5cm。

	
	
	时间
	

	
	
	图号
	

	
	
	（图名）
	

	
	
	         工程
	

	
	
	投标人
	



（项目名称）       标段勘察设计招标
投  标  文  件

第三卷

（报价文件）
投标人：                                   （盖单位章）

年        月         日
目  录
一、投标函
二、勘察设计费用清单
一、投标函

（招标人名称）：
1．我方已仔细研究                  （项目名称）         标段勘察设计招标文件的全部内容（含补遗书第___ 号至第___ 号）， 在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）            元（¥          ）的投标总报价，按合同约定完成勘察设计工作。
2．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
3．                                 （其他补充说明）。
投标人：                         （盖单位章）  

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地    址：                                  
网    址：                                   

电    话：                                   
传    真：                                   
邮政编码：                                   

年
   月        日
二、 勘察设计费用清单
（一） 报价清单说明
1.“报价清单”应与“投标人须知”“通用合同条款”“专用合同条款”和“发包人要求”一起使用。投标人应根据本招标项目前一阶段（工可阶段或初步设计阶段）批复意见和强制性要求，按照本招标文件规定的勘察设计工作内容和计划工作量，认真阅读分析本招标项目勘察设计原始资料，在编制完成技术建议书的前提下，慎重提出“报价清单”，并以此做为本招标项目勘察设计费的基础。

2.设计人应按照国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部有关标准、规范、规程、定额、办法、示例等要求的内容和深度，开展本招标项目的勘察设计工作，并将勘察设计费计入相应的报价项目中。“报价清单”所列的报价，应包括测量、勘察、测试、设计、专题研究等为完成本招标项目勘察设计全过程的一切费用，包括按合同规定应完成的勘察设计费和后续服务费（招标配合与施工配合）、与勘察设计文件审查有关的各种会议的会务费以及设计人自行委托咨询的咨询费、利润、税金等与此有关的一切费用。
3.“报价清单”为通用表格，投标人应根据本招标项目工作内容，按照表格格式详细填写，以免遗漏或有误。投标人没有报价的项目，发包人将认为有关费用已包含在其他项目之中，不另行支付。凡清单项目中未包含的但在勘察设计中又必须完成的工作内容，均被认为已包含在清单各项目报价中，发包人不另行支付。
4.投标人在“报价清单”中报价应以人民币为单位。
5.投标人应在“报价清单”后附详细的计算说明，包括计算方法、取费依据等，以便招标人对投标人勘察设计报价的合理性作出判断。
（二） 公路工程勘察工作报价清单表
                                                       单位： 人民币元
	序号
	项目名称
	计量单位
	实物工作量
	单价金额
	合价金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	


注：本清单格式仅为示例，投标人应根据本招标项目工程特点、按照《公路工程地质勘察规范》《公路勘测规范》《公路勘测细则》及合同条款的相关规定，核实勘察工作内容及工作量，分别列出并填写本表各勘察项目的分项及子项。同时，投标人应将详细的计算说明（包括每一分项、子项的计算依据及计算过程等）附在报价清单后面。
（三） 公路工程设计工作报价清单表
                                                      单位： 人民币元
	序号
	项      目
	计量单位
	实物工作量
	单价金额
	合价金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计：
	


注：

1.本清单格式仅为示例，投标人应根据本招标项目工程特点和设计工作内容，分别列出并填写本表各设计项目的分项及子项。
2.本清单表中“其他”是指工程设计实际需要或提供相关服务收取的费用。包括总体设计费、主体设计协调费、采用标准设计和复用设计费、非标准设备设计文件编制费、施工图预算编制费、竣工图编制费等。                                              

3.投标人应将详细的计算说明（包括每一分项、子项的计算依据及计算过程等）附在报价清单后面。

（四） 报价清单汇总表
第   标段                                                       单位： 人民币元
	序号
	项目
	费用合计
	备注

	（1）
	公路工程勘察
	
	

	（2）
	公路工程设计
	
	

	（3）
	投标报价总计
	
	



