设计任务书

一、项目概述
1、项目名称：嵊州市小乌溪江综合整治项目勘察设计一体化项目
2、招标范围：① 小乌溪江护岸：综合整治小乌溪江总长 31.2 公里，共整治两岸护岸 45 公里，其中左岸护岸长 23 公里，右岸护岸长 22 公里。泥家山水库下游至下陈溪江与小乌溪江交汇口长 17.6 公里，规划整治两岸护岸高度 2.0m~3.0m；下陈溪江与小乌溪江交汇口至小乌溪江与澄潭江交汇口长 13.6 公里，规划整治两岸护岸高度 3.0m~5.0m。②汉溪江护岸：综合整治汉溪江总长 6.0 公里，共整治两岸护岸 10 公里，其中左岸护岸与右岸护岸长均为 5 公里，规划整治两岸护岸高度2.0m~3.0m。③沿岸绿化工程为提高河道水环境质量，美化沿河周边环境，改善周边居民的生活环境，本项目规划新建小乌溪江与汉溪江两岸绿化共计50000 平方米，其中小乌溪江新建两岸绿化 45000 平方米，汉溪江新建两岸绿化 5000 平方米。
3、质量要求：投标人提交的勘察设计成果应符合国家及行政主管部门颁布的现行法规、规程规范和技术标准以及发包人关于本工程勘察设计方面的有关规定和要求。勘察达到施工图设计要求及施工全过程服务。
4、投标人自行收集或购买全部地形图、地质图、规划图及涉及的其他图纸或资料，自行进行工程设计、研究试验及有关协调 (包括签订协议) 、调查和资料收集等工作。
2、 勘察设计要求
1、工程设计要考虑生态性、功能性、合理性及可操作性； 
2.各阶段勘察设计文件均需通过主管部门的审查。
3.方案设计、初步设计、施工图设计要求符合各相关审图标准。 
[bookmark: _GoBack]4.设计估算、设计概算要求符合投资要求.
三、设计成果要求 
A、技术标部分：方案设计。技术标方案部分（含说明和设计图纸）均采用 A3 标准纸张格式。 
1、技术标方案设计部分至少应包括： 
1.1 设计说明（包括本工程总体方案深化设计构思、重点区块设计深化方案等）。 
1.2 现状分析：包括地形地貌、水文环境、用地性质等； 
1.3 分析图包括：功能、竖向设计分析图等； 
1.4 平面图：总体平面图、各分区平面图等； 
1.5 效果图：重点节点效果图（不少于 4 张）； 
1.6 投资估算表 
B、商务标采用 A4 纸张标准。 
四、设计依据 
国家、浙江地区其他相关各种设计规范、技术要求及法规，规划设计条件通知书。


